Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Установки брекетинга

## Установки брекетинга

Вы можете установить тип съемки в случае, если опция [Непрерыв. Съемка/Автоспуск] установлена в положение [Брекетинг] или [Автоспуск (Брекетинг)]. При съемке в режиме брекетинга можно записать серию из 3 изображений с измененной установкой. Потом можно будет выбрать наиболее подходящее изображение.

1. MENU (Установки брекетинга) нужный режим

| (EXP±0.3) | Запись серии из 3 изображений с автоматическим смещением экспозиции в следующем порядке: стандартный, темный и яркий. Чем больше величина шага экспозиции, тем больше сдвиг значения экспозиции.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Баланс белого) | Запись серии из 3 изображений с автоматическим смещением баланса белого в следующем порядке: текущий цветовой тон, в направлении синего цвета и в направлении красного цвета. В случае установки опции [Баланс белого] в положение, отличное от [Авто], цветовой тон будет смещаться с учетом выбранного баланса белого.

Примечание

- Вы не можете выбрать опцию [Баланс белого], когда диск режимов установлен в положение (Выбор сцены).

Смежная тема
Непрерыв. Съемка/Автоспуск
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы