Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Zmena nastavení > Network Settings > Access point settings (len DSC-HX30/HX30V)

## Access point settings (len DSC-HX30/HX30V)

Spôsob používania klávesnice
Ďalšie položky nastavení
Svoje miesto prístupu môžete zaregistrovať manuálne.
Pred začatím postupu skontrolujte názov SSID miesta prístupu, systém zabezpečenia a heslo. V niektorých zariadeniach môže byť heslo predvolené. Podrobnosti nájdete uvedené v návode na obsluhu miesta prístupu.

1. MENU (Settings) (Network Settings) [Access point settings]

1. Zvoľte miesto prístupu, ktoré chcete zaregistrovať.

Keď sa požadované miesto prístupu zobrazí na displeji:
Zvoľte požadované miesto prístupu.
Keď sa požadované miesto prístupu nezobrazí na displeji:
Zvoľte [Manual setting] a nastavte miesto prístupu.
* Spôsob zadávania znakov nájdete uvedený v časti „Spôsob používania klávesnice“.

- Ak zvolíte [Manual regist.], zadajte názov SSID miesta prístupu zvoľte systém zabezpečenia.

1. Zadajte heslo [OK]

- Miesta prístupu, ktoré nezobrazujú , nevyžadujú zadanie hesla.

1. Zvoľte [Register] a potom stlačte .

### Spôsob používania klávesnice

Keď sa vyžaduje manuálne zadanie znakov, na displeji sa zobrazí klávesnica.
Zvoľte požadované tlačidlo pomocou /// na otočnom ovládači a potom stlačením zadajte požadovaný znak.

| Názvy zobrazení | Funkcie
(1) | Okno na zadávanie znakov | Zobrazia sa znaky, ktoré ste zadali. Ak zadáte počet znakov presahujúci stanovenú hodnotu, na displeji sa zobrazí .
(2) | Prepínanie typu znakov | Po každom stlačení na otočnom ovládači sa prepne typ znakov medzi abecednými písmenami, číslicami a symbolmi.
(3) | Klávesnica | Po každom stlačení na otočnom ovládači sa zobrazí znak, ktorý ste zadali. Napríklad: Ak chcete zadať „abd“ Zvoľte kláves pre „abc“ a jedným stlačením zobrazte „a“ zvoľte „“, aby ste mohli posunúť kurzor (5) a stlačte zvoľte kláves pre „abc“ a dvojnásobným stlačením zobrazte „b“ zvoľte kláves pre „def“ a jedným stlačením zobrazte „d“
(4) | Potvrdenie | Potvrdí sa zadanie.
(5) | Posun kurzora | Posúva sa kurzor v okne na zadávanie znakov doprava alebo doľava.
(6) | Mazanie | Vymaže sa znak nachádzajúci sa pred kurzorom.
(7) |  | Prepne nasledujúci znak na veľké alebo malé písmená.
(8) | Medzera | Zadá sa medzera.

- Ak chcete zrušiť proces zadávania znakov, zvoľte [Cancel].

### Ďalšie položky nastavení

V závislosti od stavu alebo spôsobu nastavenia vášho miesta prístupu je možné, že bude potrebné nastaviť ďalšie položky.

Názvy zobrazení | Funkcie
WPS PIN | Zobrazí sa IP adresa, ktorú zadáte do pripojeného zariadenia.
IP address setting | Zvolí sa [Auto] alebo [Manual setting].
IP address | Ak zadávate IP adresu manuálne, zadajte nastavenú adresu.
Subnet mask/Default gateway | Keď nastavíte [IP address setting] na možnosť [Manual setting], zadajte IP adresu tak, aby zodpovedala vášmu prostrediu siete.
Priority Connection | Zvolí sa [On] alebo [Off] pre [Priority Connection].

Poznámka

- Ak chcete zaregistrovanému miestu prístupu udeliť prioritu, nastavte [Priority Connection] na [On].

Súvisiaca téma
WPS Push (len DSC-HX30/HX30V)
Späť na začiatok