Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania REC > Manual Exposure Shooting

## Manual Exposure Shooting

Môžete snímať so svojou obľúbenou expozíciou manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Manual Exposure Shooting).

1. Stlačením na otočnom ovládači zvoľte rýchlosť uzávierky, clonu (hodnotu F) alebo rýchlosť ISO.

- Po každom stlačení stredu otočného ovládača sa nastavovaná položka zmení.

- Keď chcete nastaviť zaostrenie, môžete zvoliť aj MENU [Focus] a potom zvoliť (Flexible Spot AF), (Semi Manual) alebo (Manual Focus).

- Pri snímaní v režime snímania s manuálnym nastavením expozície a s režimom snímania úsmevu nastaveným na možnosť [On],sa na otočnom ovládači používa pre funkciu zaostrovania sledovaného objektu. Nastavenie rýchlosti uzávierky, clony (hodnoty F), zaostrenia a citlivosti ISO sa nedá vykonať.

1. Otočením otočného ovládača zvoľte hodnotu.

Otočný ovládač | Funkcia
| Pohyblivé objekty
| Nastavenie rýchlosti uzávierky, clony (hodnoty F), rýchlosti ISO

- Zvoľte rýchlosť uzávierky od 1/1600 sekundy do 30 sekúnd.

- Po nastavení zoomu do krajnej polohy W môžete zvoliť clonu F3,2 alebo F8,0 (pri použití s vnútorným filtrom ND (Internal Neutral Density Filter)).
  Po nastavení zoomu do krajnej polohy T môžete zvoliť clonu F5,8 alebo F14 (pri použití s vnútorným filtrom ND (Internal Neutral Density Filter)).

1. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.

Nastavenie rýchlosti uzávierky a clony (hodnoty F)
Rozdiel medzi nastaveniami a správnou expozíciou, ktorú určil fotoaparát, sa na displeji zobrazí ako hodnota EV.
A: Hodnota rýchlosti uzávierky
B: Hodnota clony
C: EV

- 0EV je hodnota, ktorú fotoaparát určil ako najvhodnejšiu.

- Keď je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo pomalšia, indikácia rýchlosti uzávierky bude [”], napríklad [1”].

- Pri nastavení nižšej rýchlosti uzávierky sa odporúča použitie statívu, aby sa zamedzilo účinkom vibrácií.

- Pri znížení rýchlosti uzávierky pod určitú hodnotu sa automaticky aktivuje funkcia NR pomalej uzávierky, aby sa potlačil šum záberu, pričom sa na displeji zobrazí .

- Ak zvolíte nízke rýchlosti uzávierky, spracovanie dát bude trvať dlhšie.

Poznámky

- Možnosť [Auto] nie je možné zvoliť pre [ISO] v režime snímania s manuálnym nastavením expozície.

- Ak sa na základe vašich nastavení nezíska správna expozícia, po stlačení tlačidla spúšte do polovice budú na displeji blikať indikátory hodnôt nastavení. Snímanie je možné aj za takýchto podmienok, ale odporúča sa opätovné nastavenie expozície.

- Ak je citlivosť ISO nastavená na hodnotu 6400 alebo 12800, nie je možné použiť rýchlosť uzávierky nižšiu ako 1/4 sekundy. Ak chcete použiť rýchlosť uzávierky nižšiu ako 1/4 sekundy, nastavte citlivosť ISO na 3200 alebo nižšiu hodnotu.

Súvisiaca téma
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Položky MENU, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok