Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Pred používaním > Popis jednotlivých častí a zoznam ikon zobrazených na displeji > Zoznam ikon zobrazených na displeji

## Zoznam ikon zobrazených na displeji

Zoznam ikon režimov snímania
Zoznam ikon režimov prezerania
Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie na displeji je možné zmeniť pomocou (Display Setting) na otočnom ovládači.

### Zoznam ikon režimov snímania

Zobrazenie | Význam
| Zostatkový stav akumulátora
| Upozornenie na takmer vybitý akumulátor
| Veľkosť záberu/Veľkosť panoramatického záberu/Kvalita
9 | Počet záberov, ktoré je možné nasnímať (režim dvojitého snímania)
| Úsporný režim
| Režim vyvolania obsahu pamäte
| Výber scény
| Režim snímania
| Ikona rozpoznania scény
| Vyváženie bielej farby
| Posuv vyváženia bielej farby
| Režim merania
| Efekt snímky
| Upozornenie na vibrácie
| Zabránenie žmurknutiu
| Rozpoznanie scény
| Ikona prekrytia
| Interval sekvenčného snímania
| Snímanie s gradáciou expozície
| Nastavenie gradácie expozície
| Režim farieb
| Sýtosť farieb
| Kontrast
| Ostrosť
| Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
1.4 | Stupnica zoomu

Zobrazenie | Význam
| Zaostrovanie sledovaného objektu
| Aretácia AE/AF
| Polomanuálny režim
| Manuálne zaostrovanie
| Indikátor manuálneho zaostrovania
| Úroveň
ISO400 | Číslo ISO
| Funkcia NR pomalej uzávierky
125 | Rýchlosť uzávierky
F3.2 | Hodnota clony
| Potlačenie šumu vetra
+2.0EV | Hodnota expozície
| Indikátor zameriavacieho rámčeka AF zóny

Zobrazenie | Význam
| Priečinok pre ukladanie záznamov
96 | Počet voľných záberov
| Zápis do vyrovnávacej pamäte
CAPTURE | Prenos statických záberov
100Min | Zostávajúci čas záznamu
| Záznamové médium (pamäťová karta, vnútorná pamäť)
| Zobrazenie režimu Eye-Fi
| Záznam trasy pomocou GPS (len DSC-HX20V/HX30V)
| Smer (len DSC-HX20V/HX30V)
| Výstražný indikátor týkajúci sa snímania statických záberov
| Stav triangulácie GPS (len DSC-HX20V/HX30V)
| Režim blesku
C:32:00 | Samodiagnostické zobrazenie
| AF iluminátor
| Redukcia efektu červených očí
| Efekt rozostrenia pozadia
| Nabíjanie blesku

Zobrazenie | Význam
| Samospúšť
| Režim lietadla
| Rozpoznanie tváre
| Cieľové miesto (len DSC-HX30)
| Efekt mäkšieho podania pleti
| Referenčná úroveň mikrofónu
| Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
| Upozornenie na prehrievanie
| Dátum zápisu
| Zameriavací rámček AF zóny
| Zameriavací krížik pre bodové meranie
| Histogram
REC Standby | Snímanie videozáznamov/Pohotovostný režim videozáznamov
0:12 | Čas záznamu (m:s)

### Zoznam ikon režimov prezerania

Zobrazenie | Význam
| Zostatkový stav akumulátora
| Upozornenie na takmer vybitý akumulátor
| Veľkosť záberu/Veľkosť panoramatického záberu/Kvalita
| Režim prezerania
| Úsporný režim
| Nastavenia funkcie TransferJet
| 3D zábery
| Sekvenčné zábery
| Hlavný záber v sekvenčnej skupine
| Ochrana
| Poradie tlače (DPOF)
| Zoom počas prehrávania

Zobrazenie | Význam
101-0012 | Číslo priečinka-súboru
2012-1-1 9:30 AM | Zaznamenaný dátum/čas na prehrávanom zábere

Zobrazenie | Význam
| Priečinok pre prehrávanie
12/12 | Číslo záberu/Počet záberov nasnímaných v rámci zvoleného rozsahu dátumov, priečinku
| Prehrávané médium (pamäťová karta, vnútorná pamäť)
| Zobrazenie režimu Eye-Fi
| Režim blesku
| Režim merania
| Vyváženie bielej farby
C:32:00 | Samodiagnostické zobrazenie
ISO400 | Číslo ISO

Zobrazenie | Význam
500 | Rýchlosť uzávierky
+2.0EV | Hodnota expozície
F3.2 | Hodnota clony
| Smer
| Režim lietadla
| Informácie týkajúce sa GPS
| Zobrazenie zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky
| Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
| Upozornenie na prehrievanie
| Prehrávanie
| Prehrávanie s premenlivou rýchlosťou
| Lišta prehrávania
00:00:12 | Počítadlo
| Histogram
| Hlasitosť

Späť na začiatok