Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Movie Quality/Movie Size

## Movie Quality/Movie Size

Čím je rozlíšenie obrazu videozáznamu vyššie, tým vyššia bude aj kvalita obrazu. Čím sa použije vyšší počet dát za sekundu (priemerná prenosová rýchlosť), tým bude kvalita záberu vyššia.
Záznamový formát videozáznamu zvoľte stlačením MENU (Settings) (Shooting Settings) [Movie format] v režime snímania. [Detaily]
Ak je [Movie format] [AVCHD], zvoľte veľkosť videozáznamu v [Movie Quality], a ak je [Movie format] [MP4], veľkosť zvoľte v [Movie Size].

#### Kvalita videozáznamu (záznamový formát: AVCHD)

1. MENU [Movie Quality] požadovaný režim

FX/FH/HQ:
Nasnímané videozáznamy sa zaznamenávajú vo formáte AVCHD, pri približne 60 polsnímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 50 polsnímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime prekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.
PS:
Nasnímané videozáznamy sa zaznamenávajú vo formáte AVCHD, pri približne 60 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 50 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime progresívneho neprekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.

| Kvalita videozáznamu | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Snímanie s najvyššou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Snímanie s najvyššou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Snímanie s vysokou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Snímanie so štandardnou kvalitou obrazu s rozlíšením 1440×1080 (50i/60i)

#### Veľkosť záberu videozáznamu (záznamový formát: MP4)

1. MENU [Movie Size] požadovaná veľkosť

Nasnímané videozáznamy sa zaznamenávajú vo formáte MPEG-4, pri približne 30 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 25 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime progresívneho neprekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4.

| Veľkosť záberu videozáznamu | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením 1440 × 1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením 1280 × 720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením VGA

Poznámky

- Záber telefoto sa vytvorí po zvolení veľkosti záberu [MP4 3M].

- Vytváranie diskov AVCHD z videozáznamov nasnímaných vo formáte [AVC HD 28M (PS)] alebo [AVC HD 24M (FX)] bude určitý čas trvať, keďže sa musí skonvertovať kvalita obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy vo formáte [AVC HD 28M (PS)] alebo [AVC HD 24M (FX)] bez konverzie kvality obrazu, použite Blu-ray disky.

Späť na začiatok