Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > Cont. Shooting/Self-Timer

## Cont. Shooting/Self-Timer

Automatické snímanie so samospúšťou autoportrétu
Ako režim snímania môžete zvoliť snímanie samostatného záberu, nepretržité snímanie alebo snímanie s gradáciou expozície.

1. Stlačte / (Cont. Shooting/Self-Timer) na otočnom ovládači.

1. Pomocou otočného ovládača zvoľte požadovaný režim.

| (Single Shooting) | Fotoaparát nasníma samostatný záber bez použitia samospúšte.
| (Continuous Shooting) | Po zatlačení spúšte fotoaparát postupne nasníma až 10 záberov v jednej sekvencii.
| (Bracket) | Fotoaparát nasníma sériu 3 záberov, každý s inými nastaveniami.
| (10sec) | Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť nespustí. Opakovaným stlačením režim zrušíte.
| (2sec) | Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekúnd.
| (Self-portrait One Person) | Nastaví samospúšť na samospúšť autoportrétu. Keď fotoaparát rozpozná určitý počet tvárí, ozve sa pípnutie a spúšť sa uvedie do činnosti o 2 sekundy neskôr.
| (Self-portrait Two People)
| (Self-Timer: Continuous Shooting) | Fotoaparát postupne nasníma až 10 záberov v jednej sekvencii 10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte.
| (Self-Timer (Bracket)) | Fotoaparát spustí snímanie s gradáciou expozície 10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte.

Tipy na predchádzanie rozmazaniu záberu
Ak sa vaše ruky alebo telo pohnú, keď držíte fotoaparát a stláčate spúšť, vyskytne sa „chvenie fotoaparátu“.
Chvenie fotoaparátu sa často objavuje pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako napríklad pri podmienkach, ktoré sa vyskytujú v režimoch (Night Portrait) alebo (Night Scene).
Aby sa znížila miera chvenia fotoaparátu, nastavte samospúšť na 2-sekundové oneskorenie a po stlačení tlačidla spúšte podoprite ramená o boky.
Poznámky

- [Flash] je nastavený na [Off] v režime nepretržitého snímania alebo snímania s gradáciou expozície.

- Keď je zvolené [Continuous Shooting], [Focus], [White Balance] a [EV] sa nastavia pre prvý záber, pričom sa tieto nastavenia použijú aj pre ostatné zábery.

- Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplnia vnútorná pamäť či pamäťová karta, režim sekvenčného snímania sa zastaví.

- Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu [VGA].

### Automatické snímanie so samospúšťou autoportrétu

Namierte objektív na seba tak, aby sa zvolený počet tvárí odrážal na displeji. Spúšť pracuje automaticky. Po pípnutí nehýbte fotoaparátom.

- Pri tomto úkone môžete tiež snímať zábery stlačením tlačidla spúšte.

Súvisiaca téma
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Cont. Shooting Interval
Bracket Setting
Späť na začiatok