Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Inspelning av GPS-logg (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)

## Inspelning av GPS-logg (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)

Det går att ställa in kameran så att den börjar och slutar lagra din färdrutt när du är ute och reser med kameran. Rutten lagras även om kameran inte är påslagen.
För att bekräfta rutten behöver du en dator som är ansluten till Internet och programmet ”PlayMemories Home”.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. MENU (Inspelning av GPS-logg) på styrratten [OK]

1. För att avsluta [Inspelning av GPS-logg] trycker man på MENU (Inspelning av GPS-logg) [OK].

- När [Inspelning av GPS-logg] är klar lagras data från [Inspelning av GPS-logg] på minneskortet.

Observera

- Om det inte finns något minneskort isatt i kameran eller om minneskortet är fullt går det inte att lagra några data från [Inspelning av GPS-logg].

- Den maximala inspelningsbara tiden för en rutt är 24 timmar. Om inspelningstiden överskrider 24 timmar avbryts inspelningen automatiskt.

- Om minneskortet blir fullt, så radera data från [Inspelning av GPS-logg]. [Mer information]

- Sony samlar inte in platsinformation eller ruttinformation.

- För att det ska gå att visa platsinformationen och ruttinformationen på en karta på en datorskärm tillhandahåller Sony platsinformations- och ruttinformationsdata till Google Inc.

Se även
Radera GPS-logg (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst