Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Manuell exponering

## Manuell exponering

Du kan ta bilder med exponeringen som du själv vill ha den genom att ställa in slutartiden och bländaren för hand.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

1. Tryck på på styrratten för att ställa in slutartiden, bländaren (F-värdet) eller ISO-känsligheten.

- Varje gång man trycker i mitten på styrratten ändras inställningspunkten.

- Skärpeinställningsläget går även att ställa in genom att välja MENU [Skärpa] och sedan välja (Flexibel spot-AF), (Halvautomatisk skärpeinst.) eller (Manuell skärpeinställning).

- Vid tagning i det manuella exponeringsläget med leendeavkänningsfunktionen inställd på [På], används på styrratten för fokusföljning. Inställningar som slutartiden, bländaren, skärpan och ISO-känsligheten går inte att ändra.

1. Vrid på styrratten för att välja värde.

Styrratt | Funktion
| Växla mellan inställningspunkterna
| Slutartid, bländare och ISO-känslighetsinställning

- Välj en slutartid från 1/1600 sekund till 30 sekunder.

- När zoomen är ställd helt på W-sidan går bländaren att ställa in på F3,2 eller F8,0 (när det inbyggda ND-filtret används).
  När zoomen är ställd helt på T-sidan går bländaren att ställa in på F5,8 eller F14 (när det inbyggda ND-filtret används). (ND = neutral densitet.)

1. Tryck ner avtryckaren för att ta bilden.

Inställning av slutartiden och bländaren (F-värde)
Skillnaden mellan de nuvarande inställningarna och vad kameran bedömer vara korrekt exponering visas i form av ett exponeringsvärde (EV) på skärmen.
A: Slutartidsvärde
B: Bländarvärde
C: EV

- 0EV är det värde som kameran bedömer som lämpligast.

- När slutartiden är 1 sekund eller ännu längre markeras den med [”], t.ex. [1”].

- När du ställer in en lång slutartid rekommenderar vi att du använder stativ för att undvika skakningsoskärpa.

- När slutartiden blir längre än en viss tid aktiveras automatiskt slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska störningarna i bilden, och tänds på skärmen.

- När en lång slutartid används tar det längre tid att bearbeta bildens data.

Observera

- Punkten [ISO] går inte att ställa in på [Auto] i läget för tagning med manuell exponering.

- Om det inte går att få rätt exponering med dina inställningar blinkar inställningsvärdesindikatorerna på skärmen när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar exponeringsinställningarna.

- När ISO-känsligheten är inställd på 6400 eller 12800 går det inte att ställa in långsammare slutartider än 1/4 sekund. Om du vill använda en längre slutartid än 1/4 sekund så ställ in ISO-känsligheten på 3200 eller därunder.

Se även
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst