Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Nätverksinställ. > Inställ. åtkomstpunkt (gäller endast DSC-HX30/HX30V)

## Inställ. åtkomstpunkt (gäller endast DSC-HX30/HX30V)

Hur man använder tangentbordet
Ytterligare inställningspunkter
Det går att registrera åtkomstpunkter för hand.
Kontrollera allra först innan du börjar åtkomstpunktens SSID-namn, säkerhetssystem och lösenord. För somliga apparater kan det hända att lösenordet är förinställt. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten för närmare detaljer.

1. MENU (Inställningar) (Nätverksinställ.) [Inställ. åtkomstpunkt]

1. Välj den åtkomstpunkt som du vill registrera.

Om önskad åtkomstpunkt visas på skärmen:
Välj önskad åtkomstpunkt.
Om önskad åtkomstpunkt inte visas på skärmen:
Välj [Manuell inställ.] och ställ in åtkomstpunkten för hand.
* Se ”Hur man använder tangentbordet” för närmare detaljer om hur inmatningen går till.

- Om du valde [Manuell reg.] så mata in åtkomstpunktens SSID-namn välj säkerhetssystem.

1. Mata in lösenordet [OK]

- För åtkomstpunkter för vilka inte visas behöver man inte mata in något lösenord.

1. Välj [Registrera] och tryck sedan på .

### Hur man använder tangentbordet

När man måste mata in tecken för hand tänds ett tangentbord på skärmen.
Välj önskad knapp med hjälp av /// på styrratten, och tryck sedan på för att mata in det tecknet.

| Skärmnamn | Funktioner
(1) | Inmatningsruta | De inmatade tecknen visas Om man matar in fler än det bestämda antalet tecken visas på skärmen.
(2) | Byt teckenuppsättning | Varje gång man trycker på på styrratten ändras teckenuppsättningen mellan bokstäver, siffror och symboler
(3) | Tangentbord | Varje gång man trycker på på styrratten visas det inmatade tecknet. Exempel: Om du vill mata in ”abd” Välj tangenten för ”abc” och tryck en gång på så att ”a” visas välj ”” för att flytta markören (5) och tryck på välj tangenten för ”abc” och tryck två gånger på så att ”b” visas välj tangenten för ”def” och tryck en gång på så att ”d” visas.
(4) | Bekräfta | Fastställer inmatningen.
(5) | Flytta markören | Används för att flytta markören i inmatningsrutan åt höger eller vänster.
(6) | Radera | Används för att radera tecknet före markören.
(7) |  | Används för att växla mellan stora och små bokstäver för nästa bokstav.
(8) | Mellanslag | Används för att mata in ett mellanslag.

- För att avbryta teckeninmatningen mitt i väljer man [Avbryt].

### Ytterligare inställningspunkter

Beroende på åtkomstpunktens tillstånd eller inställningsmetod kan det hända att man behöver ställa in ytterligare några punkter.

Skärmnamn | Funktioner
WPS PIN | Används för att visa den inmatade IP-adressen på den anslutna apparaten.
Inställning IP-adress | Välj antingen [Automatisk] eller [Manuell inställ.].
IP-adress | Om du matar in IP-adressen för hand så mata in den inställda adressen.
Subnet-mask/Standard-gateway | Om du har ställt in punkten [Inställning IP-adress] på [Manuell inställ.], så mata in IP-adressen så att den överensstämmer med din nätverksmiljö.
Anslutningsprioritet | Ställ in punkten [Anslutningsprioritet] på [På] eller [Av].

Observera

- Ställ in punkten [Anslutningsprioritet] på [På] för att ge företräde åt den registrerade åtkomstpunkten.

Se även
Tryck på WPS (gäller endast DSC-HX30/HX30V)
Tillbaka till överst