Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Tagning av stillbilder > Tagning av stillbilder

## Tagning av stillbilder

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent autojustering) och tryck sedan på ON/OFF-knappen (strömbrytaren).

1. Håll kameran stadigt på det sätt som visas i figuren.

- Undvik att täcka för blixten med fingrarna.

1. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

När bilden är skarp hörs det ett pip och -indikatorn tänds.

- Det närmaste tagningsavståndet är ungefär 1 cm (på W-sidan) respektive 1,7 m (på T-sidan) från linsytan.

1. Tryck ner avtryckaren helt.

- Undvik att täcka för del (A) som visas i figuren.

- När blixten (B) ska användas matas den ut automatiskt.

När du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt att ställa in skärpan för

- Om kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt ändras AE/AF-låsindikatorn till att blinka långsamt och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen. [Mer information]

- I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:

- När det är mörkt och motivet är långt bort.

- När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.

- När motivet befinner sig bakom en glasruta.

- När motivet rör sig snabbt.

- När det förekommer ljusreflexer eller blanka ytor.

- När motivet är i motljus eller det förekommer blinkande ljus.

Se även
Uppspelning av stillbilder
Stillbildsstorlek/Storlek för panoramabilder
Tillbaka till överst