Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Försiktighetsåtgärder/ Angående den här kameran > Angående den här kameran > GPS (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)

## GPS (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)

Angående GPS

- Eftersom GPS-satelliterna flyttar sig hela tiden kan det ta längre tid att bestämma platsen eller det kan hända att mottagaren inte kan bestämma platsen alls, beroende på var och när kameran används.

- ”GPS” är ett system för att bestämma den geografiska platsen genom att triangulera radiosignaler från GPS-satelliter. Undvik att använda kameran på platser där radiosignaler blockeras eller reflekteras, som t.ex. i skuggan av höga byggnader eller träd. Använd kameran under bar himmel.

- Det kan hända att det inte går att lagra platsinformation på följande sorters platser eller i följande sorters situationer, där radiosignalerna från GPS-satelliterna inte når fram till kameran.

- I tunnlar, inomhus eller i skuggan av byggnader.

- Mellan höga byggnader eller på smala gator mellan byggnader.

- På underjordiska platser, bland tätt växande träd, under broar, eller på platser där det förekommer magnetfält, t.ex. i närheten av högspänningskablar.

- I närheten av utrustning som genererar radiosignaler på samma frekvensband som kameran: i närheten av mobiltelefoner på 1,5 GHz-bandet, osv.

Angående trianguleringsfel

- Om man flyttar sig till ett annat ställe precis efter att man har slagit på kameran kan det ta längre tid innan kameran börjar triangulera, jämfört med när man stannar på samma ställe.

- Fel som beror på GPS-satelliternas positioner
  Kameran triangulerar automatiskt den nuvarande platsen när den tar emot radiosignaler från minst 3 GPS-satelliter. Det tillåtna trianguleringsfelet för GPS-satelliter är ungefär 10 m. Beroende på den omgivande miljön kan trianguleringsfelet bli större. I så fall kan det hända att den faktiska platsen inte överensstämmer med den plats som visas på kartan som bygger på GPS-informationen. Tänk även på att GPS-satelliterna styrs av USA:s försvarsdepartement och precisionen kan ändras avsiktligt.

- Fel under trianguleringsprocessen
  Kameran hämtar platsinformation med jämna mellanrum. Det uppstår en kort tidsskillnad mellan det att platsinformationen hämtas och det att platsinformationen lagras för en bild, vilket kan göra att den faktiska tagningsplatsen inte överensstämmer exakt med den plats som visas på kartan som bygger på GPS-informationen.

Begränsningar för användning av GPS ombord på flygplan

- Ställ in punkten [Flygplansläge] på [På] ombord på flyplan under start och landning.

- Om du inte vill lagra någon plats- och riktningsinformation så ställ in punkten [GPS] på [Av].

Övriga begränsningar

- Använd GPS enligt de regler som gäller på den plats och i den situation där du befinner dig.

Angående det geografiska koordinatsystemet

- Kameran använder det geografiska koordinatsystemet ”WGS-84”.

Tillbaka till överst