Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Filmkvalitet/Filmstorlek

## Filmkvalitet/Filmstorlek

Ju större bildstorlek som används för filmen, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittligt bittal), desto högre bildkvalitet.
Välj filminspelningsformat genom att trycka på MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Filmformat] i tagningsläget. [Mer information]
Om punkten [Filmformat] är inställd på [AVCHD] så välj filmstorlek med hjälp av [Filmkvalitet], och om [Filmformat] är inställd på [MP4] så välj filmstorlek med hjälp av [Filmstorlek].

#### Filmkvalitet (inspelningsformat: AVCHD)

1. MENU [Filmkvalitet] önskat läge

FX/FH/HQ:
Filmerna som spelas in lagras i AVCHD-format, med ungefär 60 fält/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 fält/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i interlace-format med Dolby Digital-ljud, AVCHD-format.
PS:
Filmerna som spelas in lagras i AVCHD-format, med ungefär 60 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format med Dolby Digital-ljud, AVCHD-format.

| Filmkvalitet | Genomsnittligt bittal | Beskrivning
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Används för att filma med hög bildkvalitet i storleken 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Används för att filma med normal bildkvalitet i storleken 1440×1080 (50i/60i)

#### Filmbildstorlek (inspelningsformat: MP4)

1. MENU [Filmstorlek] önskad storlek

Filmerna som spelas in lagras i MPEG-4-format, med ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format med AAC-ljud i mp4-format.

| Bildstorlek för filmer | Genomsnittligt bittal | Beskrivning
| MP4 12M | 12 Mbps | Inspelning i 1440×1080-format
| MP4 6M | 6 Mbps | Inspelning i 1280×720-format
| MP4 3M | 3 Mbps | Inspelning i VGA-format

Observera

- När bildstorleken är inställd på [MP4 3M] blir bilden i teleformat.

- När man skapar AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i [AVC HD 28M (PS)]-format eller [AVC HD 24M (FX)]-format, kan det ta en stund eftersom bildkvaliteten först måste omvandlas. Om du vill spara [AVC HD 28M (PS)]-filmer eller [AVC HD 24M (FX)]-filmer utan att omvandla bildkvaliteten, så använd Blu-ray-skivor.

Tillbaka till överst