Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Nätverksinställ. > Tryck på WPS (gäller endast DSC-HX30/HX30V)

## Tryck på WPS (gäller endast DSC-HX30/HX30V)

Om din åtkomstpunkt är försedd med en WPS–knapp går det att registrera åtkomstpunkten i kameran helt enkelt genom att trycka på WPS–knappen.

1. MENU (Inställningar) (Nätverksinställ.) [Tryck på WPS]

1. Tryck på WPS-knappen på den åtkomstpunkt som du vill registrera.

Observera

- Beroende på åtkomstpunkten kan det hända att [Tryck på WPS] inte går att använda. Följ i så fall proceduren i avsnittet [Inställ. åtkomstpunkt] för att registrera åtkomstpunkten. [Mer information]

Se även
Inställ. åtkomstpunkt (gäller endast DSC-HX30/HX30V)
Tillbaka till överst