Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Klockinställningar > Auto-klockinst. (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)

## Auto-klockinst. (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)

Kameran ser till att klockan går rätt genom att hämta tidsinformation via GPS när kameran startas.

1. MENU (Inställningar) (Klockinställningar) [Auto-klockinst.] önskat läge

| På | Klockan ställs/ställs inte automatiskt.
| Av

Observera

- Inställningen för punkten [Auto-klockinst.] gäller inte om punkten [GPS] är inställd på [Av].

- Punkten [Datum- & klockinst.] måste vara inställd på kameran innan den här funktionen går att använda.

- En avvikelse på ett par sekunder kan förekomma.

- Beroende på området kan det hända att den här funktionen inte fungerar ordentligt.

Se även
GPS (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)
GPS (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)
Tillbaka till överst