Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Huvudinställningar > GPS (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)

## GPS (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)

För att kontrollera trianguleringstillståndet och tagningsriktningen
Den här kamerans inbyggda GPS-funktion och riktningssensor hämtar information om tagningsplatsen och tagningsriktningen och lagrar den för bilderna.
Med hjälp av programmet ”PlayMemories Home” kan du importera foton och filmer som är lagrade med information om tagningsplatsen och tagningsriktningen till en dator, och sedan titta på dem tillsammans med en karta där tagningsplatserna visas. Se ”Hjälpguide för PlayMemories Home” för närmare detaljer.

1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [GPS] önskat läge

| På | GPS-riktningssensorn aktiverad.
| Av | GPS-riktningssensorn avstängd. Välj det här läget för att inte lagra någon plats- eller riktningsinformation.

För att ta emot en GPS-signal

- Triangulering fungerar inte ordentligt inomhus eller i närheten av höga byggnader. Använd kameran på en öppen plats utomhus och slå på den igen.

- Om ingen trianguleringsikon tänds ens efter flera minuter kan det hända att du befinner dig i ett område där det är svårt eller omöjligt att ta emot GPS-signaler. Börja fotografera där du befinner dig, eller flytta dig till en öppen plats utomhus. Om du fotograferar där du befinner dig för tillfället lagras ingen platsinformation.

Observera

- Tagningsriktningen lagras inte för filmer.

- Ställ in punkten [Flygplansläge] på [På] ombord på flygplan under start och landning.

- Använd GPS enligt de regler som gäller på den plats och i den situation där du befinner dig.

- När kamerans GPS används för allra första gången eller för första gången på länge kan det ta från några tiotal sekunder och upp till flera minuter att hämta platsinformation. Trianguleringstiden går att förkorta genom att läsa in GPS assistansdata. [Mer information]

- Kameran hämtar information om tagningsriktningen baserat på den magnetiska nordpunkten (den riktning en kompassnål pekar).

- Om kameran används nära magnetkällor eller metallföremål kan riktningssensorn visa fel. Håll undan kameran från magnetkällor och metallföremål i görligaste mån.

- Det kan hända att rätt tagningsriktning inte blir lagrad eller visas i följande fall:

- I närheten av byggnader, gångbroar, järnbroar, fordon eller järntorn

- I närheten av elapparater som TV-apparater, högtalare, kylskåp, mobiltelefoner och hörlurar

- I närheten av stålskrivbord, stålstolar och liknande

- Riktningsinformationen blir instabil när kameran riktas uppåt.

- Undvik att täcka för GPS-sensorn med fingrarna när kameran söker efter GPS-satelliter eller under triangulering. Då sjunker GPS-sensorns känslighet vilket kan göra att trianguleringen misslyckas.

### För att kontrollera trianguleringstillståndet och tagningsriktningen

När GPS-funktionen är aktiverad ändras indikatorn i förhållande till styrkan på den mottagna GPS-signalen. Trianguleringstillståndet går även att kontrollera med hjälp av punkten [Lägesinformation]. [Mer information]
Tagningsriktningen går att kontrollera med hjälp av riktningsikonen som visas på skärmen.

Trianguleringstillstånd | GPS-indikatorer | GPS-mottagningstillstånd
Av | Ingen indikator | Punkten [GPS] är inställd på [Av] eller ett fel har uppstått.
Svårt |  | Kameran kan inte hitta någon GPS-signal och kan därför inte hämta platsinformation. Använd kameran på en öppen plats.
Söker |  | Kameran söker efter GPS-satelliter. Det kan ta ett par minuter innan trianguleringen startar.
Triangulerar |  | Kameran tar emot en GPS-signal och kan hämta platsinformation.

Se även
Lägesinformation (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)
GPS-assistansdata (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)
Auto-klockinst. (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)
Auto-områdesinst. (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)
GPS (gäller endast DSC-HX20V/HX30V)
Tillbaka till överst