Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Ağ Ayarları > Erişim nokt. ayarları (sadece DSC-HX30/HX30V)

## Erişim nokt. ayarları (sadece DSC-HX30/HX30V)

Klavyenin kullanımı
Diğer ayar öğeleri
Erişim noktanızı manuel olarak kaydedebilirsiniz.
Prosedüre başlamadan önce, erişim noktasının SSID adını, güvenlik sistemini ve parolayı kontrol edin. Bazı aygıtlarda parola önceden ayarlanmış olabilir. Ayrıntılar için, erişim noktasının kullanma kılavuzuna bakın.

1. MENU (Ayarlar) (Ağ Ayarları) [Erişim nokt. ayarları]

1. Kaydetmek istediğiniz erişim noktasını seçin.

Ekranda istenilen erişim noktası görüntülendiği zaman:
İstenilen erişim noktasını seçin.
Ekranda istenilen erişim noktası görüntülenmediği zaman:
[Manuel ayar] seçeneğini seçin ve erişim noktasını belirleyin.
* Giriş yöntemi için, “Klavyenin kullanımı” bölümüne bakın.

- [Manuel kayıt] seçeneğini seçerseniz erişim noktasının SSID adını girin güvenlik sistemini seçin.

1. Parolayı girin [OK]

- Görüntülenmeyen erişim noktaları bir parola girilmesini gerektirmez.

1. [Kaydet] seçeneğini seçtikten sonra düğmesine basın.

### Klavyenin kullanımı

Elle karakter girişi gerektiği zaman, ekranda bir klavye görüntülenir.
İstenilen düğmeyi kontrol tekerleği üstünde /// ile seçin, sonra düğmesine basarak karakteri girin.

| Ekran adları | İşlevler
(1) | Giriş kutusu | Girdiğiniz karakterler görüntülenir. Belirlenmiş sayıdaki karakterden daha fazlasını girerseniz ekranda görüntülenir.
(2) | Karakter türleri değiştirme | Kontrol tekerleğinde tuşuna her bastığınızda, karakter türleri alfabe harfleri, rakamlar ve semboller arasında değişir.
(3) | Klavye | Kontrol tekerleğinde tuşuna her bastığınızda, girdiğiniz karakter görüntülenir. Örneğin: Eğer “abd” girmek isterseniz “abc” tuşunu seçin ve “a” görüntülemek için düğmesine bir kez basın imleci hareket ettirmek için “” düğmesini (5) seçin ve düğmesine basın “abc” tuşunu seçin ve “b” görüntülemek için düğmesine iki kez basın “def” tuşunu seçin ve “d” görüntülemek için düğmesine bir kez basın
(4) | Kesinleştirme | Girişi kesinleştirir.
(5) | İmleci kaydırma | Giriş kutusu içinde imleci sağa veya sola hareket ettirir.
(6) | Silme | İmleçten önce gelen karakteri siler.
(7) |  | Sonraki karakteri büyük harfe veya küçük harfe dönüştürür.
(8) | Boşluk | Bir boşluk girer.

- Karakter girmeyi yarı yolda iptal etmek için, [İptal] düğmesini seçin.

### Diğer ayar öğeleri

Erişim noktanızın durumuna veya ayarlama yöntemine bağlı olarak, daha fazla öğeyi ayarlamak isteyebilirsiniz.

Ekran adları | İşlevler
WPS PIN | Bağlı aygıta girdiğiniz IP adresini görüntüler.
IP adresi ayarı | [Otomatik] veya [Manuel ayar] seçimi yapar.
IP adresi | IP adresini manuel olarak giriyorsanız belirlenmiş adresi girin.
Alt ağ maskesi/Varsayılan ağ geçidi | [IP adresi ayarı] için [Manuel ayar] seçimi yaptığınız zaman, ağ ortamınıza uygun olan IP adresini girin.
Öncelikli Bağlantı | [Öncelikli Bağlantı] için [Açık] veya [Kapalı] seçer.

Not

- Kayıtlı erişim noktasına öncelik vermek için, [Öncelikli Bağlantı] için [Açık] ayarını seçin.

İlgili Konu
WPS Zorla (sadece DSC-HX30/HX30V)
En üste geri dön