Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Kolay Çekim modu

## Kolay Çekim modu

Sahne Tanıma Hakkında
Kolay Modda (Çekim) kullanılabilen çekim işlevleri
Hareketsiz görüntüleri gerekli minimum işlevleri kullanarak çekmenize olanak verir.
Metin boyutu büyür ve göstergeler daha kolay görülür.

1. Mod kadranını (Akıllı otomatik) seçeneğine ayarlayın.

1. MENU (Kolay Çekim modu) kontrol tekerleği üstünde .

1. [OK]

1. Deklanşörle çekim yapın.

Kolay Çekim Modunu sona erdirmek için, MENU [Kolay Çekim modundan çıkar]
Kolay Modda (İzleme)
Kolay Modda (kayıttan Gösterme) düğmesine bastığınız zaman, kayıttan gösterme ekranı metinleri büyür ve daha kolay görülür.
Ekrandaki görüntüyü silin:
/ (Sil) düğmesi [OK] kontrol tekerleğinde
[1 grüntü] ve [Tüm grn.] seçenekleri arasından seçim yapın:
MENU [Sil] kontrol tekerleğinde istenilen mod
Gösterilmekte olan görüntüyü [1 grüntü] ile ve seçilen tarih aralığındaki veya dahili bellekteki (seçilirse) tüm görüntüleri [Tüm grn.] ile silebilirsiniz.
GPS işlevini kullanın (sadece DSC-HX20V/HX30V):
Kolay Modda MENU ekranında [GPS ayarı] için değeri seçebilirsiniz.
İşlev konusundaki ayrıntılar için, bkz [GPS ayarı]. [Ayrıntılar]
MENU [GPS ayarı] istenilen mod
[Açık] ve [Kapalı] modu arasından seçim yapın.

- [İzleme Modu] bir hafıza kartı kullanıldığı zaman [Tarih Görünümü] seçeneğine ayarlanır.

- Fotoğraf makinesi Kolay Mod'a ayarlanmış olarak bir uçağa bindiğiniz zaman, [GPS ayarı] için [Kapalı] seçeneğini seçin.

Not

- Ekran parlaklığı otomatik olarak arttığı için pil gücü daha hızlı tükenebilir.

### Sahne Tanıma Hakkında

Sahne Tanıma Kolay Modda çalışır. Bu işlev fotoğraf makinesinin çekim koşullarını otomatik olarak tanıyıp, çekim yapmasına olanak verir.

### Kolay Modda (Çekim) kullanılabilen çekim işlevleri

MOVIE (Video) düğmesi | Sesli videolar kaydetmenize olanak verir.
Fotoğraf Boyutu | MENU [Fotoğraf Boyutu] kontrol tekerleğinde istenilen mod [Büyük] veya [Küçük] arasından seçim yapın.
GPS ayarı (sadece DSC-HX20V/HX30V) | MENU [GPS ayarı] kontrol tekerleğinde istenilen mod [Açık] veya [Kapalı] modu arasından seçim yapın.
Zamanlayıcı | Kontrol tekerleğinde istenilen mod [Açık] veya [Kapalı] modu arasından seçim yapın.
Flaş | Kontrol tekerleğinde istenilen mod [Otomatik] veya [Kapalı] modu arasından seçim yapın.

İlgili Konu
Sahne Tanıma
GPS ayarı (sadece DSC-HX20V/HX30V)
En üste geri dön