Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Saat Ayarları > Oto. Bölge AYARI (sadece DSC-HX20V/HX30V)

## Oto. Bölge AYARI (sadece DSC-HX20V/HX30V)

Zaman dilimi farkı algılanırsa fotoğraf makineniz yer bilgisi almak için GPS kullanarak bölgeyi ayarlar.

1. MENU (Ayarlar) (Saat Ayarları) [Oto. Bölge AYARI] istenilen mod

| Açık | Bölgeyi otomatik olarak ayarlar/ayarlamaz.
| Kapalı

Notlar

- [GPS ayarı] [Kapalı] olarak yapılmışsa [Oto. Bölge AYARI] geçersizdir.

- Kullanmadan önce fotoğraf makinesinde [Tarih ve Saat Ayarı] yapmanız gerekir.

- Bölgeye bağlı olarak, [Oto. Bölge AYARI] doğru çalışmayabilir. Bu durumda, [Oto. Bölge AYARI] değerini [Kapalı] olarak ayarlayın.

İlgili Konu
GPS ayarı (sadece DSC-HX20V/HX30V)
GPS (sadece DSC-HX20V/HX30V)
En üste geri dön