Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Hareketsiz görüntü sayısı ve videoların kayıt süresi > Video kaydedebilme süresi

## Video kaydedebilme süresi

Aşağıdaki tablo yaklaşık maksimum kayıt sürelerini gösterir. Bunlar tüm video dosyaları için toplam sürelerdir. Kayıt yapabilme süresi çekim koşullarına ve hafıza kartına bağlı olarak değişebilir.
(h (saat), m (dakika))

Kalite/Boyut | Dahili bellek | Bu fotoğraf makinesiyle formatlanmış hafıza kartı
Yaklaşık 105 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 28M (PS) | — | 9 m (9 m) | 15 m (15 m) | 35 m (35 m) | 1 h 15 m (1 h 15 m) | 2 h 30 m (2 h 30 m)
AVC HD 24M (FX) | — | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10 m (10 m) | 30 m (30 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25 m (15 m) | 50 m (30 m) | 1 h 45 m (1 h 5 m) | 3 h 35 m (2 h 15 m) | 7 h 20 m (4 h 30 m)
MP4 12M | — | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M | — | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M | — | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

( ) içindeki sayı minimum kayıt yapabilme süresidir.
Bir defada yaklaşık 29 dakika boyunca sürekli çekim mümkündür. Bir MP4 formatlı video dosyasının maksimum boyutu en çok yaklaşık 2 GB olur.
Not

- Videoların kayıt yapabilme süreleri, fotoğraf makinesi çekim sahnesine bağlı olarak görüntü kalitesini otomatik olarak ayarlayan VBR (Değişken Bit Hızı) özelliğine sahip olduğu için değişir.
  Hızlı hareket eden bir özneyi kaydettiğiniz zaman, kayıt için daha fazla bellek gerektiği için görüntü daha net ama kayıt yapabilme süresi daha kısadır.
  Kayıt yapabilme süresi çekim koşullarına, özneye veya görüntü kalite/boyut ayarlarına göre de değişir.

En üste geri dön