Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Bu fotoğraf makinesi hakkında > Lisans

## Lisans

#### Lisans ile İlgili Notlar

Bu fotoğraf makinesi, sahipleriyle yapılmış lisans sözleşmelerine dayanarak kullanılan yazılımlarla birlikte gelir. Bu yazılım uygulamalarının telif hakkı sahiplerinin istekleri doğrultusunda sizleri aşağıdaki konularda bilgilendirmek zorundayız. Lütfen aşağıdaki bölümleri okuyun.
Lisanslar (İngilizce) fotoğraf makinenizin dahili belleğine kaydedilmiştir. “PMHOME” - “LICENSE” klasöründeki lisansları okumak için fotoğraf makinesi ve bir bilgisayar arasında bir Yığın Depolama bağlantısı kurun.
BU ÜRÜNE BİR TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIMI İÇİN AVC PATENT PORTFÖY LİSANSI ALTINDA VERİLEN LİSANS
(i) AVC STANDARDINA (“AVC VIDEO”) UYGUN OLARAK VİDEO KODLAMASI
VE/VEYA
(ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET YÜRÜTEN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANMIŞ VE/VEYA AVC VIDEO SAĞLAMA LİSANSINA SAHİP BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN ELDE EDİLMİŞ AVC VIDEO KODUNUN ÇÖZÜLMESİ AMACINA YÖNELİK OLARAK LİSANS VERİLMİŞTİR.
BAŞKA BİR KULLANIM İÇİN VERİLMİŞ VEYA BU ANLAMA GELECEK HERHANGİ BİR LİSANS YOKTUR.
MPEG LA, L.L.C’DEN EK BİLGİ ALINABİLİR. BKZ.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

#### GNU GPL/LGPL uygulanan yazılımlar hakkında

Aşağıdaki GNU General Public License (bundan sonra “GPL” olarak ifade edilecektir) ya da GNU Lesser General Public License (bundan sonra “LGPL” olarak ifade edilecektir) için uygun yazılımlar fotoğraf makinesinde bulunmaktadır.
Burada, bu ürünle verilen GPL/LGPL koşulları altında bu yazılım programlarının kaynak koduna erişim, kaynak kodunu değiştirme ve yeniden dağıtma hakkınız olduğunu bildirilmektedir.
Kaynak kodu Web üzerinde verilmektedir. İndirmek için aşağıdaki URL’yi kullanın.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kaynak kodu içerikleriyle ilgili olarak bizimle irtibat kurmanızı tercih etmeyiz.
Lisanslar (İngilizce) fotoğraf makinenizin dahili belleğine kaydedilmiştir. “PMHOME” - “LICENSE” klasöründeki lisansları okumak için fotoğraf makinesi ve bir bilgisayar arasında bir Yığın Depolama bağlantısı kurun.
En üste geri dön