Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Flaş

## Flaş

1. Kontrol tekerleğinde (Flaş) tarafına basın.

1. Kontrol tekerleğiyle istenilen modu seçin.

| (Otomatik) | Arka ışığı olduğu zaman veya karanlık yerlerde flaş otomatik olarak çalışır.
| (Açık) | Flaş daima çalışır.
| (Yavaş Senkronizasyon) | Flaş daima çalışır. Flaş ışığının dışındaki arka planı net şekilde çekmek için karanlık bir yerde deklanşör hızı yavaştır.
| (Kapalı) | Flaş çalışmaz.

Flaşlı fotoğraflarda “Beyaz yuvarlak noktalar” gözüktüğü zaman
Buna mercek yakınındaki havada asılı parçacıklar (toz, polen, vb.) neden olur. Fotoğraf makinesinin flaşı tarafından belirginleştirildiklerinde, beyaz yuvarlak noktalar olarak gözükürler.
“Beyaz yuvarlak noktalar” nasıl giderilebilir?

- Odayı ışıklandırın ve özneyi flaşsız çekin.

- Sahne Seçiminde (Sarsıntı Bulanıklığı Önleme) veya (Yüksek Hassasiyet) ayarlarını seçin. ([Kapalı] otomatik olarak seçilir.)

Notlar

- Flaş iki kez çakar. İlk flaş ışık miktarını ayarlar.

- Flaş şarj olurken, görüntülenir.

- Flaş kullanıldığı zaman, flaş otomatik olarak açılır. Flaşı parmaklarınızla kapatmayın.

- Flaş aşağıdaki gibi gereksiz olduğu zaman otomatik olarak kapanır:

- Fotoğraf makinesi kapandığı veya kayıttan gösterim ya da USB moduna geçtiği zaman.

- Flaş modu (Kapalı) seçeneğine ayarlandığı zaman.

- Mod kadranı [iPanorama Taraması] veya [Film modu] seçeneğine ayarlandığı zaman.

- MOVIE düğmesine basıldığı zaman.

Flaşı kullanmadığınız zaman, flaşın açılmaması için flaş modunu önceden [Kapalı] olarak ayarlayın.

- Flaşı elle aşağı bastırmayın veya yukarı çekmeyin. Bu bir arızaya neden olabilir.

- Seri çekim sırasında flaşı kullanamazsınız.

- Flaşlı ve zum W tarafına ayarlanmış olarak çekim yaparken çekim koşullarına bağlı olarak ekranda merceğin gölgesi belirebilir. Bu durumda zumu T tarafına ayarlayın ve yeniden flaşlı çekim yapın.

İlgili Konu
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
En üste geri dön