Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Sürekli Çekim/Zamanlayıcı

## Sürekli Çekim/Zamanlayıcı

Self-portre zamanlayıcısıyla otomatik çekim
Çekim modu olarak Tek (tek görüntü) veya Sürekli Çekim ya da Braket modunu seçebilirsiniz.

1. Kontrol tekerleğesi üstünde / (Sürekli Çekim/Zamanlayıcı) tuşuna basın.

1. Kontrol tekerleğiyle istenilen modu seçin.

| (Tek Çekim) | Fotoğraf makinesi zamanlayıcıyı kullanmadan tek bir görüntü çeker.
| (Sürekli Çekim) | Deklanşörü basılı tuttuğunuz zaman, fotoğraf makinesi bir seride 10 kareye kadar sürekli çekim yapar.
| (Braket) | Fotoğraf makinesi her biri farklı ayarlarla 3 görüntülü bir seri çekim yapar.
| (10 sn) | Zamanlayıcıyı 10 saniye gecikmeye ayarlar. Deklanşör düğmesine bastığınız zaman, deklanşör çalışıncaya kadar zamanlayıcı lambası yanıp söner ve bir bip sesi duyulur. İptal etmek için, üstüne basın.
| (2 sn) | Zamanlayıcıyı 2 saniye gecikmeye ayarlar.
| (Tek Kişi Oto. Portreleme) | Zamanlayıcıyı Self-portre zamanlamasına ayarlar. Fotoğraf makinesi belli sayıda yüzü algıladığı zaman, bir bip sesi çıkarır ve 2 saniye sonra örtücü çalışır.
| (İki Kişi Oto. Portreleme)
| (Zamanlayıcı: Sürekli Çekim) | Fotoğraf makinesi deklanşöre basmanızdan 10 saniye sonra 10 sürekli kare çeker.
| (Zamanlayıcı (Braket)) | Fotoğraf makinesi deklanşöre basmanızdan 10 saniye sonra braket çekimine başlar.

Bulanıklığı önleme önerileri
Fotoğraf makinesini tutarken ve deklanşöre basarken elleriniz veya vücudunuz hareket ederse “Makine titremesi” oluşur.
Az ışık veya yavaş örtücü hızı koşullarında, (Gece Portresi) veya (Gece Çekimi) modunda karşılaşıldığı gibi sıkça makine titremesi görülür.
Makine titremesini azaltmak için, zamanlayıcıyı 2 sn gecikmeye ayarlayın ve deklanşöre bastıktan sonra kollarınızı yanlarınıza bastırın.
Notlar

- Sürekli çekim veya braket çekimi modunda [Flaş] [Kapalı] olarak ayarlanır.

- [Sürekli Çekim] seçildiği zaman, [Odak], [Beyaz Dengesi] ve [EV] ilk görüntü için ayarlanır ve bu ayarlar öteki görüntüler için de kullanılır.

- Pil seviyesi düşük olduğu veya dahili bellek ya da hafıza kartı dolduğu zaman seri çekim durur.

- Dahili belleğe kayıt yapılırken [VGA] görüntü boyutu ayarlanır.

### Self-portre zamanlayıcısıyla otomatik çekim

Ekranda seçilen sayıda yüzün yansıtılması için lensi kendinize yöneltin. Deklanşör otomatik olarak çalışır. Bip seslerinden sonra fotoğraf makinenizi hareket ettirmeyin.

- Bu işlem sırasında deklanşöre basarak da bir fotoğraf çekebilirsiniz.

İlgili Konu
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
Sürekli Çekim Aralığı
Braket Ayarları
En üste geri dön