Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Braket Ayarları

## Braket Ayarları

[Sürekli Çekim/Zamanlayıcı] [Braket] veya [Zamanlayıcı (Braket)] seçeneğine ayarlandığı zaman çekim tipini ayarlayabilirsiniz. Braket çekimi modunda, değişik ayarlarla 3 görüntüden oluşan bir seri kaydedebilirsiniz. Daha sonra en uygun görüntüyü seçebilirsiniz.

1. MENU (Braket Ayarları) istenilen mod

| (EXP±0.3) | Pozlamayı aşağıdaki sırayla değiştirerek 3 görüntülü bir seri kaydeder: standart, karanlık ve parlak. Braket adım değeri büyüdükçe, pozlama değerindeki değişim de büyür.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Beyaz Dengesi) | Beyaz dengesini aşağıdaki sırayla değiştirerek 3 görüntülü bir seri kaydeder: mevcut renk tonu, maviye doğru ve kırmızıya doğru. [Beyaz Dengesi] ayarı [Otomatik] seçeneğinden farklıysa renk tonu seçilmiş olan beyaz dengesi ayarına göre değişir.

Not

- Mod kadranı (Sahne Seçimi) sekmesine ayarlı olduğu zaman, [Beyaz Dengesi] özelliğini seçemezsiniz.

İlgili Konu
Sürekli Çekim/Zamanlayıcı
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön