Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Konum Bilgisi (sadece DSC-HX20V/HX30V)

## Konum Bilgisi (sadece DSC-HX20V/HX30V)

GPS nirengi durumu kontrol edilebilir. Konum bilgisi görüntülendiği zaman fotoğraf makinesini üçgenleme için ayarlayın.

1. MENU (Konum Bilgisi) kontrol tekerleğinde

Konum bilgisi fotoğraf makinenizde görüntülenir.
GPS göstergeleri
GPS etkin olduğu zaman, gösterge (A) alınan GPS sinyalinin kuvvetine göre değişir.

GPS göstergeleri | Nirengi durumu | GPS alma durumu
Gösterge yok | Kapalı | [GPS ayarı] [Kapalı] olarak ayarlanmış veya bir hata oluşmuş.
| Zor | Fotoğraf makineniz bir GPS sinyali bulamıyor, bu nedenle yer bilgisini alamıyor. Fotoğraf makinenizi açık bir alanda kullanın.
| Arıyor | GPS uydularını arıyor. Nirengi oluşturmaya başlama birkaç dakika alabilir.
| Nirengi oluşturuyor | Fotoğraf makineniz bir GPS sinyali alıyor ve yer bilgilerini elde edebilir. Üçgenleme yapılırken enlem ve boylam (B) görüntülenir.

Uydu ve nirengi göstergeleri
Uydunun konumu, konum bilgisi görünümünde kontrol edilebilir (C). Uydu bilgisi alma durumu nirengi göstergesinde görüntülenir (D). Üçgenleme başarıyla tamamlanınca nirengi göstergesi yeşile döner.
Notlar

- Fotoğraf makinesi uydulardan bilgi aldığı zaman bile, nirengi oluşturma zaman alabilir veya zamana ya da yere göre başarısız olabilir.

- GPS uyduları aranırken veya nirengi oluşturulurken GPS sensörünün üzerini parmağınızla kapatmayın. Bu, GPS sensörünün hassasiyetini azaltır ve nirengi oluşturulamayabilir.

İlgili Konu
GPS ayarı (sadece DSC-HX20V/HX30V)
GPS (sadece DSC-HX20V/HX30V)
En üste geri dön