Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Bu fotoğraf makinesi hakkında > GPS (sadece DSC-HX20V/HX30V)

## GPS (sadece DSC-HX20V/HX30V)

GPS hakkında

- GPS uydularının konumları sürekli değiştiği için, konuma ve fotoğraf makinesini kullandığınız zamana bağlı olarak, konumu belirlemek uzunca bir süre alabilir veya alıcı konumu belirleyemeyebilir.

- “GPS”, GPS uydularından alınan radyo sinyallerinden nirengi oluşturma (üçgenleme) yoluyla coğrafi konumu belirlemek için bir sistemdir. Fotoğraf makinesini, radyo sinyallerinin engellendiği veya yansıtıldığı, binalar veya ağaçlar tarafından çevrili gölgelik bir yer, vb. gibi yerlerde kullanmaktan kaçının. Fotoğraf makinesini açık havada kullanın.

- GPS uydularından gelen radyo sinyallerinin fotoğraf makinesine ulaşmadığı aşağıdaki gibi yerlerde veya durumlarda yer bilgisini kaydedemeyebilirsiniz.

- Tünellerde, kapalı yerlerde veya binaların gölgelerinde.

- Yüksek binaların arasında iki yanında binalar bulunan dar sokaklarda.

- Yeraltındaki konumlarda, yoğun ağaçlar arasındaki yerlerde, yüksek bir köprünün altında veya yüksek gerilim hatlarının yakınında olduğu gibi manyetik alanların üretildiği yerlerde.

- Fotoğraf makinesiyle aynı frekans bandında radyo sinyalleri üreten aygıtların yakınında: 1,5 GHz bandındaki mobil telefonların, vb. yakınında

Nirengi oluşturma hataları hakkında

- Fotoğraf makinesini açtıktan hemen sonra yer değiştirirseniz, aynı yerde kalmanızla karşılaştırılırsa fotoğraf makinesinin nirengiye başlaması daha fazla zaman alabilir.

- GPS uydularının konumundan kaynaklanan hata
  Fotoğraf makinesi 3 veya daha fazla GPS uydusundan radyo sinyalleri aldığı zaman mevcut konumunuzu otomatik olarak nirengiler. GPS uyduları tarafından izin verilen nirengi hatası yaklaşık 10 m’dir. Konumun bulunduğu çevreye bağlı olarak, nirengi hatası daha büyük olabilir. Bu durumda, gerçek konumunuz GPS bilgisine göre haritadaki yerinizle aynı olmayabilir. Bunun yanı sıra, GPS uyduları Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından kontrol edilir ve hassaslık derecesi kasten de değiştirilebilir.

- Üçgenleme süreci sırasında hata
  Fotoğraf makinesi yer bilgisini periyodik olarak alır. Yer bilgisinin alınması ve yer bilgisinin bir görüntüye kaydedilmesi arasında küçük bir zaman farkı vardır, bu nedenle gerçek kayıt konumu GPS bilgisine göre haritadaki konumla tam olarak aynı olmayabilir.

Uçaklardaki GPS kullanım kısıtlaması hakkında

- Uçağın kalkışı ve inişi sırasında, [Uçak modu] ayarını [Açık] seçeneğine ayarlayın.

- Yer ve yön bilgilerini kaydetmek istemiyorsanız [GPS ayarı] için [Kapalı] seçeneğini ayarlayın.

Diğer kısıtlamalar hakkında

- GPS özelliğini yerin ve durumun gereklerine uygun olarak kullanın.

Coğrafi koordinat sistemi hakkında

- “WGS-84” coğrafi koordinat sistemi kullanılır.

En üste geri dön