Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налашт. Мережі > Ручн. нал. точ. дост. (лише для DSC-HX30/HX30V)

## Ручн. нал. точ. дост. (лише для DSC-HX30/HX30V)

Як користуватися клавіатурою
Інші пункти налаштування
Точку доступу можна зареєструвати вручну.
Перед реєстрацією перевірте ідентифікатор SSID точки доступу, систему безпеки та пароль. У деяких пристроях пароль може бути попередньо визначеним. Детальніше читайте в інструкції з використання точки доступу.

1. MENU (Налаштування) (Налашт. Мережі) [Ручн. нал. точ. дост.]

1. Виберіть точку доступу, яку потрібно зареєструвати.

Якщо потрібна точка доступу з’явиться на екрані:
Виберіть потрібну точку доступу.
Якщо потрібна точка доступу не з’явиться на екрані:
Виберіть параметр [Ручне налашт.] і налаштуйте точку доступу.
* Про спосіб введення читайте в розділі «Як користуватися клавіатурою».

- У разі вибору параметра [Ручн. регістр] введіть ідентифікатор SSID точки доступу виберіть систему безпеки.

1. Введіть пароль [OK]

- Для точок доступу, біля яких не відображається позначка , вводити пароль не потрібно.

1. Виберіть [Реєструв.] і натисніть кнопку .

### Як користуватися клавіатурою

Якщо потрібно ввести символи вручну, на екрані з’являється клавіатура.
Натискаючи /// на диску керування, виберіть потрібну кнопку та натисніть , щоб ввести символ.

| Назви екранів | Функції
(1) | Поле введення | Відображення введених символів. Якщо кількість введених символів перевищує встановлену кількість символів, на екрані з’являється позначка .
(2) | Перемикання між типами символів | Щоразу після натиснення кнопки на диску керування відображаються почергово літери алфавіту, цифри та символи.
(3) | Клавіатура | Щоразу після натиснення кнопки на диску керування відображаються символи, які ви вводите. Наприклад: якщо потрібно ввести «abd» Виберіть клавішу «abc» та натисніть один раз, щоб відобразити «a», виберіть «», щоб перемістити курсор (5), і натисніть виберіть клавішу «abc» та двічі натисніть , щоб відобразити «b», виберіть клавішу «def» і раз натисніть один раз, щоб відобразити «d».
(4) | Підтвердження | Підтвердження введеної інформації.
(5) | Переміщення курсору | Переміщення курсору в полі введення вліво чи вправо.
(6) | Видалення | Видалення символу перед курсором.
(7) |  | Введення наступного символу з великої або малої літери.
(8) | Пробіл | Введення пробілу.

- Щоб скасувати введення символів у процесі набору, натисніть кнопку [Скасувати].

### Інші пункти налаштування

Залежно від стану чи способу налаштування точки доступу, можливо, ви захочете налаштувати інші пункти.

Назви екранів | Функції
WPS PIN | Відображення IP-адреси, яка вводиться у підключений пристрій.
Налашт. IP-адреси | Вибір параметра [Автоматично] або [Ручне налашт.].
IP-адреса | У разі введення IP-адреси вручну вводьте встановлену адресу.
Маска підмережі/Уставний шлюз | У разі вибору для параметра [Налашт. IP-адреси] значення [Ручне налашт.] вводьте IP-адресу відповідно до свого мережевого оточення.
Пріоритет. з’єднан. | Вибір значення [Увімк.] або [Вимк.] для параметра [Пріоритет. з’єднан.].

Примітка

- Щоб зробити зареєстровану точку доступу пріоритетною, виберіть для параметра [Пріоритет. з’єднан.] значення [Увімк.].

Пов’язані розділи
Натиснути WPS (лише для DSC-HX30/HX30V)
Нагору