Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перед використанням > Назви частин і список пікторам, які відображаються на екрані > Список піктограм, які відображаються на екрані

## Список піктограм, які відображаються на екрані

Список піктограм у режимі зйомки
Список піктограм у режимі перегляду
Піктограми, що відображаються на екрані, вказують на стан фотоапарата.
Відображення на екрані можна змінити за допомогою кнопки (Налаштування показу) на диску керування.

### Список піктограм у режимі зйомки

Символи на екрані | Індикація
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
| Розмір зображення/розмір панорамного зображення/якість
9 | Кількість зображень, які можна записати (у режимі одночасної фото- і відеозйомки)
| Еко-режим
| Режим виклику з пам’яті
| Вибір сцени
| Режим зйомки
| Піктограма розпізнавання сцени
| Баланс білого
| Зміщення балансу білого
| Режим вимірювання
| Ефект картини
| Попередження про вібрацію
| Мінімізація закритих очей
| Розпізнавання сцени
| Піктограма накладання
| Інтервал в пакетній зйомці
| Пакетна зйомка зі зміною експозиції
| Налаштування режиму пакетної зйомки зі зміною експозиції
| Колірний режим
| Насиченість кольору
| Контрастність
| Чіткість
| Індикатор чутливості розпізнавання посмішки
1.4 | Шкала наближення

Символи на екрані | Індикація
| Стеження фокуса
| Фіксація автоматичної експозиції/автофокуса
| Функція попереднього встановлення відстані фокусування
| Ручне фокусування
| Шкала ручного фокусування
| Рівень
ISO400 | Значення ISO
| Довга витримка зі зменшенням шумів
125 | Витримка
F3.2 | Значення діафрагми
| Зменшення шуму вітру
+2.0EV | Значення експозиції
| Індикатор рамки шукача діапазону автофокуса

Символи на екрані | Індикація
| Папка запису
96 | Кількість зображень, які можна записати
| Запис у буфер
ЗНІМОК | Імпортування фотографій
100Хв | Час, упродовж якого можна здійснювати запис
| Носій для запису інформації (карта пам’яті, внутрішня пам’ять)
| Відображення режиму Eye-Fi
| Запис журналу GPS (лише для DSC-HX20V/HX30V)
| Визначення напрямку (лише для DSC-HX20V/HX30V)
| Індикатор попередження, що стосується запису фотографій
| Стан тріангуляції GPS (лише для DSC-HX20V/HX30V)
| Режим спалаху
C:32:00 | Режим автоматичної діагностики
| Підсвітка для автофокуса
| Зменшення ефекту «червоних очей»
| Ефект розмитості
| Зарядження спалаху

Символи на екрані | Індикація
| Автоспуск
| Режим польоту (лише для DSC-HX20V/HX30/HX30V)
| Розпізнавання обличчя
| Місце призначення (лише для DSC-HX20/HX30)
| Ефект ніжної шкіри
| Вихідний рівень мікрофона
| База даних заповнена/помилка бази даних
| Попередження про перегрівання
| Дата запису
| Рамка шукача діапазону автофокуса
| Курсор-перехрестя точкового вимірювання
| Гістограма
ЗАПИС Очікув. | Запис відео/режим очікування (для відео)
0:12 | Час запису (хв:с)

### Список піктограм у режимі перегляду

Символи на екрані | Індикація
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
| Розмір зображення/розмір панорамного зображення/якість
| Режим перегляду
| Еко-режим
| Налаштування TransferJet
| Тривимірні зображення
| Пакетна зйомка
| Основний кадр пакетної зйомки
| Захист
| Команда друку (DPOF)
| Наближення зображення, що відтворюється

Символи на екрані | Індикація
101-0012 | Номер папки-файлу
2012-1-1 9:30 AM | Відображення дати та часу запису зображення

Символи на екрані | Індикація
| Папка відтворення
12/12 | Номер зображення/кількість зображень, записаних у вибраному часовому діапазоні, папці
| Носій для відтворення (карта пам’яті, внутрішня пам’ять)
| Відображення режиму Eye-Fi
| Режим спалаху
| Режим вимірювання
| Баланс білого
C:32:00 | Режим автоматичної діагностики
ISO400 | Значення ISO

Символи на екрані | Індикація
500 | Витримка
+2.0EV | Значення експозиції
F3.2 | Значення діафрагми
| Напрямок
| Режим польоту (лише для DSC-HX20V/HX30/HX30V)
| Відомості GPS
| Відображення значень широти і довготи
| База даних заповнена/помилка бази даних
| Попередження про перегрівання
| Відтворення
| Відтворення зі змінною швидкістю
| Рядок відтворення
00:00:12 | Лічильник
| Гістограма
| Гучність

Нагору