Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налашт. Мережі > Натиснути WPS (лише для DSC-HX30/HX30V)

## Натиснути WPS (лише для DSC-HX30/HX30V)

Якщо точка доступу має кнопку WPS, її можна легко зареєструвати на фотоапараті натисненням кнопки WPS.

1. MENU (Налаштування) (Налашт. Мережі) [Натиснути WPS]

1. Натисніть кнопку WPS на точці доступу, яку потрібно зареєструвати.

Примітка

- Залежно від точки доступу параметр [Натиснути WPS] може бути недоступним. У такому разі виконайте кроки для переходу до параметра [Ручн. нал. точ. дост.] і зареєструйте точку доступу. [Додатково]

Пов’язані розділи
Ручн. нал. точ. дост. (лише для DSC-HX30/HX30V)
Нагору