Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > Панорамна 3D-зйомка

## Панорамна 3D-зйомка

Під час руху фотоапарата здійснюється зйомка декількох зображень, які компонуються у 3D-зображення. Зняте зображення можна відтворювати на екрані телевізора, який підтримує формат 3D.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (3D-зйомка).

1. (Панорамна 3D-зйомка) на диску керування

1. За допомогою диска керування виберіть напрямок зйомки.

1. Скеруйте фотоапарат на край об’єкта зйомки і натисніть кнопку спуску.

A: цю частину не буде знято.

1. Проведіть фотоапаратом у напрямку (В), доки вказівник на екрані не дійде до кінця.

Поради щодо Панорамної 3D-зйомки
Використовуючи вашн тіло як вісь, зробіть фотоапаратом мале коло, ведучи ним паралельно до напрямку стрілки на екрані. (розраховуйте виконати повну дугу за 5 секунд.)
Якщо вести фотоапарат надто швидко або надто повільно, на екрані з’явиться відповідне повідомлення.
Радимо спочатку попрактикуватися і лише потім починати зйомку.
Для зйомки в режимі 3D найкраще підходять нерухомі об’єкти.

- Визначте сцену зйомки і натисніть кнопку спуску до половини для виміру фокусу, експозиції та балансу білого. Тоді натисніть кнопку спуску до кінця та ведіть фотоапарат за об’єктом.

Примітки

- На цьому фотоапараті 3D-знімки відтворюються як стандартні фотографії.

- 3D-зйомка не використовується в таких випадках:

- якщо об’єкт великого розміру;

- об’єкти рухаються;

- якщо об’єкт знаходиться надто близько до фотоапарату;

- зображення з малою контрастністю, наприклад небо, піщаний пляж чи газон;

- Тривимірні зображення складаються із файлу JPEG та файлу МРО. Якщо один з цих файлів буде видалено з комп’ютера, фотоапарат не працюватиме коректно.

- Якщо виконати панорамування потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’являється сіра ділянка. У такому разі, щоб відзняти повне 3D-зображення, виконайте рух фотоапаратом швидше.

- Оскільки в цьому режимі кілька зображень зіставляються до купи, ділянки переходу між ними не будуть цілком плавними.

- В умовах слабкого освітлення зображення може бути розмито. Рекомендовано виконувати зйомку поза приміщенням в умовах яскравого освітлення.

- Якщо кут зору на 3D-знімку та кут зору під час фіксування автоматичної експозиції/автофокуса, суттєво відрізняються в яскравості, кольорі та фокусуванні, знімок буде невдалим. В такому випадку, змініть місце фіксації автоматичної експозиції та автофокуса та спробуйте ще раз.

- Зйомку в 3D режимі може бути скасовано у таких випадках:

- рух фотоапаратом надто повільний або надто різкий.

- надто сильне тремтіння фотоапарата.

Пов’язані розділи
Перегляд тривимірних зображень на екрані телевізора, який підтримує відповідну функцію
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору