Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > ISO

## ISO

Регулювання світлочутливості в режимах регулювання експозиції вручну, автоматичного налаштування за програмою або [Розшир. зйом. спорт. подій] в режимі вибору сцени. Налаштування чутливості за допомогою диска керування в режимі налаштування експозиції вручну. У режимі відеозйомки для параметра [ISO] встановлено значення [Авто]. Змінити налаштування неможливо.

1. MENU (ISO) потрібний режим

| (Авто) | Здійснюється автоматичне налаштування чутливості ISO.
| /////// | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або у темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки збільшенню чутливості ISO (встановіть більше значення). Налаштування вищої чутливості ISO, ніж [ISO6400], досягаються використанням технології чіткого зображення та пакетної зйомки з накладенням зображення.

Регулювання чутливості ISO (рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO – це швидкість записуючого пристрою з датчиком зображення, який поглинає світло. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості виконується запис яскравого зображення навіть під час зйомки у темряві.
Однак зображення у такому випадку може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Виконується запис чіткішого зображення.
Однак, якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти дещо темним.
Примітки

- Коли для параметра [ISO] встановлено значення [ISO6400] або [ISO12800], для запису зображення потрібно трохи часу, оскільки фотоапарат накладає зображення. Із такими налаштуваннями спалах не працює.

- Вибрати значення [Авто] в режимі «Зйомка з ручн. експоз.» неможливо. [ISO100] – налаштування за замовчуванням.

- Якщо вибрано режим пакетної зйомки або брекетингу, можна вибрати лише значення [Авто] та [ISO100]-[ISO800].

Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору