Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Якість фільму/Розмір фільму

## Якість фільму/Розмір фільму

Що більший розмір відеозображення, то вища його якість. Що більша кількість даних, записаних за секунду (середня швидкість потоку), то вищою буде якість зображення.
Виберіть формат відеозйомки, натиснувши у режимі зйомки MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Формат відео]. [Додатково]
Якщо для параметра [Формат відео] вибрано значення [AVCHD], виберіть розмір відео в пункті [Якість фільму], а якщо для параметра [Формат відео] вибрано значення [MP4], виберіть його розмір у пункті [Розмір фільму].

#### Якість відео (формат запису: AVCHD)

1. MENU [Якість фільму] потрібний режим

FX/FH/HQ:
відео зберігаються у форматі AVCHD зі швидкістю приблизно 60 полів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або 50 полів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i) із черезрядковою розгорткою та зі звуком формату Dolby Digital, формат AVCHD.
PS:
Відео записується у форматі AVCHD зі швидкістю приблизно 60 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або 50 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i) із послідовною розгорткою та зі звуком формату Dolby Digital, формат AVCHD.

| Якість відео | Середня швидкість потоку | Опис
| AVC HD 28M (PS) | 28 Мбіт/с | Зйомка з найвищою якістю зображення розміру 1920×1080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Мбіт/с | Зйомка з найвищою якістю зображення у форматі 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Мбіт/с | Зйомка з високою якістю зображення у форматі 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Мбіт/с | Зйомка зі звичайною якістю зображення у форматі 1440×1080 (50i/60i)

#### Розмір відеозображення (формат запису: MP4)

1. MENU [Розмір фільму] потрібний розмір

Відео зберігаються у форматі MPEG-4 зі швидкістю приблизно 30 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або приблизно 25 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i) із послідовною розгорткою та зі звуком формату AAC, формат mp4.

| Розмір відеозображення | Середня швидкість потоку | Опис
| MP4 12M | 12 Мбіт/с | Зйомка відео з роздільністю 1440×1080
| MP4 6M | 6 Мбіт/с | Зйомка відео з роздільністю 1280×720
| MP4 3M | 3 Мбіт/с | Зйомка відео стандарту VGA

Примітки

- Телефотозйомка здійснюється тоді, коли встановлено розмір зображення [MP4 3M].

- Для створення дисків у форматі AVCHD з відео якості [AVC HD 28M (PS)] або [AVC HD 24M (FX)] знадобиться трохи часу, оскільки необхідна конвертація якості зображення. Щоб зберегти відео якості [AVC HD 28M (PS)] або [AVC HD 24M (FX)] без конвертації якості зображення, скористайтеся дисками Blu-ray.

Нагору