Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení režimu snímání fotografií > Fotogr. s ručním nastav. expoz.

## Fotogr. s ručním nastav. expoz.

Když ručně nastavíte rychlost závěrky a hodnotu clony, můžete snímat se svou oblíbenou expozicí.

1. Nastavte volič režimů na (Fotogr. s ručním nastav. expoz.).

1. Pro výběr rychlosti závěrky, clony (hodnoty F) nebo rychlosti ISO stiskněte na ovládacím kolečku. Při každém stisku středu ovládacího kolečka se nastavovaná položka změní.

1. Otočením ovládacího kolečka vyberte hodnotu.

Ovládací kolečko | Funkce
| Pohyb položek
| Nastavení rychlosti závěrky, clony (hodnota F) a rychlosti ISO.

- Zvolte rychlost závěrky v rozmezí od 1/1600 sekundy do 30 sekund.

- Když je transfokace nastavena plně na stranu W, můžete vybrat clonu F3,5 nebo F8 (při použití vnitřního ND filtru (s neutrální hustotou)).
  Když je transfokace nastavena plně na stranu T, můžete vybrat clonu F5,5 nebo F13 (při použití vnitřního ND filtru (s neutrální hustotou)).

1. Stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek.

Nastavení rychlosti závěrky a clony (hodnota F).
Rozdíl mezi nastaveními a správnou expozicí stanovenou fotoaparátem se objeví na displeji jako hodnota EV.
A: Rychlost závěrky/clona (hodnota F)
B: Hodnota EV

- 0EV je hodnota stanovená fotoaparátem jako nejvhodnější.

- Když je rychlost závěrky jedna sekunda nebo pomalejší, bude rychlost závěrky označena [”], například [1”].

- Když nastavíte rychlost závěrky pomalejší, doporučuje se použití stativu na potlačení vlivu vibrací.

- Když bude rychlost závěrky nižší než jistá hodnota, automaticky se aktivuje funkce pomalé závěrky NR sloužící k redukci šumu a na displeji se objeví .

- Pokud zvolíte pomalé rychlosti závěrky, bude zpracování dat trvat nějakou dobu.

Poznámky

- Když svými nastaveními nezískáte správnou expozici, budou při stisknutí tlačítka spouště napůl indikátory hodnot nastavení na displeji blikat. V této situaci sice můžete snímat, ale doporučuje se přenastavení expozice.

- Možná nepůjde nastavit některé funkce nebo položky MENU, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech“ [Detaily] a „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Příbuzné téma
EV
ISO
Zpět nahoru