Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Hlavní nastavení > Nastavení GPS (pouze DSC-HX7V)

## Nastavení GPS (pouze DSC-HX7V)

Kontrola stavu triangulace
Zabudovaná funkce GPS a čidlo polohy fotoaparátu získávají informace o poloze nebo směru snímání a nahrají je na snímky. Pomocí přiložené aplikace „PMB“ můžete importovat fotografie a videa nahraná s informacemi o poloze a směru snímání do počítače a pak si je prohlížet s mapou, na které je zobrazeno místo pořízení. Podrobnosti viz „PMB Help“.

1. MENU (Nastavení) (Hlavní nastavení) [Nastavení GPS] požadovaný režim

| Zap. | Čidlo polohy GPS je aktivováno.
| Vyp. | Čidlo polohy GPS není aktivováno. Pokud nechcete nahrávat informace o poloze a směru, vyberte pro nastavení GPS [Vyp.].

Jak získat signál GPS

- Správná triangulace není možná uvnitř nebo v blízkosti vysokých budov. Použijte fotoaparát venku na otevřeném prostranství a znovu jej zapněte.

- Pokud se neobjeví ikona triangulace, i když počkáte několik minut, jste možná v oblasti, kde je příjem signálu GPS obtížný nebo nemožný. Začněte snímat tam, kde jste, nebo se přesuňte na otevřené prostranství ven. Když budete snímat tam, kde jste, nenahrají se informace o poloze.

Poznámky

- Směr snímání se nenahrává při snímání videa.

- Informace o poloze a směru snímání se nenahrávají, když se video nahrává do vnitřní paměti.

- Při vzletu a přistávání letadla vypněte fotoaparát, jak vám to doporučí palubní instrukce.

- GPS používejte podle předpisů místa nebo situace.

- Získání informací o poloze může při prvním použití funkce GPS nebo při použití po delší době trvat několik desítek sekund nebo i několik minut. Dobu triangulace lze zkrátit načtením asistenčních dat GPS. [Detaily]

- Informace o směru snímání získané fotoaparátem jsou založeny na magnetickém severu (směr, kterým ukazuje střelka kompasu).

- Pokud je fotoaparát v blízkosti zdroje magnetismu nebo kovu, může v čidle směru vzniknout chyba. Pokud je to možné, neponechávejte fotoaparát v blízkosti zdroje magnetismu nebo kovu.

- Správný směr snímání nemusí být zaznamenán nebo zobrazen v následujících případech:

- V blízkosti budovy, mostu pro pěší nebo železného mostu, vozidla nebo železné věže

- V blízkosti elektrických spotřebičů, jako například televizoru, reproduktoru, ledničky, mobilního telefonu nebo sluchátek

- V blízkosti kovového stolu nebo židle apod.

- Informace o směru nebudou stabilní, pokud fotoaparát nasměrujete nahoru.

- Při hledání družic GPS nebo při triangulaci nezakrývejte čidlo GPS. Snížila by se tím citlivost čidla GPS a triangulace by se nemusela podařit.

### Kontrola stavu triangulace

Při aktivaci funkce GPS se indikátor mění podle síly přijímaného signálu GPS. Stav triangulace lze také ověřit pomocí [Informace o pozici]. [Detaily] Směr snímání lze ověřit na ikoně směru zobrazené na displeji.

Stav triangulace | Indikátory GPS | Stav příjmu GPS
Vypnuto | Žádný indikátor | [Nastavení GPS] je nastaveno na [Vyp.] nebo došlo k chybě.
Obtížné |  | Fotoaparát nemůže najít signál GPS, proto nemůže získat informace o poloze. Použijte fotoaparát na otevřeném prostranství.
Vyhledává |  | Vyhledává družice GPS. Může trvat několik minut, než začne triangulace.
Probíhá triangulace |  | Fotoaparát přijímá signál GPS a může získat informace o poloze.

Směr snímání | Indikátory
Sever |
Západ |
Jih |
Východ |

Příbuzné téma
Informace o pozici (pouze DSC-HX7V)
Data asistence GPS (pouze DSC-HX7V)
Auto. NAST hodin (pouze DSC-HX7V)
Auto. NAST oblasti (pouze DSC-HX7V)
GPS (pouze DSC-HX7V)
Zpět nahoru