Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbehebung > Störungsbehebung > GPS (nur DSC-HX7V)

## GPS (nur DSC-HX7V)

Die Kamera empfängt kein GPS-Signal.

- Setzen Sie [GPS-Einstellung] auf [Ein]. [Details]

- Möglicherweise empfängt Ihre Kamera wegen Hindernissen keine Funksignale von GPS-Satelliten.

- Um die Positionsdaten korrekt zu triangulieren, bringen Sie Ihre Kamera unter freien Himmel, und schalten Sie die Kamera erneut ein.

Übermäßig großer Fehler in den Positionsdaten.

- Je nachdem, ob umliegende Gebäude vorhanden sind, oder die GPS-Signale schwach sind usw., kann die Fehlerspanne bis zu mehreren hundert Meter betragen.

Selbst wenn [GPS Assist-Daten] mit einbezogen werden, nimmt die Triangulation Zeit in Anspruch.

- [Datum/Zeiteinstlg.] ist nicht eingestellt, oder die eingestellte Zeit ist erheblich verschoben. Stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein. [Details]

- Die Gültigkeitsdauer der GPS-Hilfsdaten ist abgelaufen. Aktualisieren Sie die GPS-Hilfsdaten. [Details]

- Da die Positionen von GPS-Satelliten ständig variieren, kann die Positionsbestimmung länger dauern, oder der Empfänger ist je nach Ort und Zeit der Kamerabenutzung u. U. überhaupt nicht in der Lage, die Position zu bestimmen.

- „GPS“ ist ein System zur Bestimmung der geographischen Position durch Triangulation der Funksignale von GPS-Satelliten. Vermeiden Sie die Benutzung der Kamera an Orten, wo Funksignale blockiert oder reflektiert werden, wie z. B. an schattigen Orten, die von Gebäuden oder Bäumen usw. umgeben sind. Benutzen Sie die Kamera unter freiem Himmel.

Die Positions- oder Richtungsdaten sind nicht aufgezeichnet worden.

- Bei Filmaufnahmen wird die Aufnahmerichtung nicht aufgezeichnet.

- Benutzen Sie „PMB“, um Filme mit GPS-Positionsdaten in Ihren Computer zu importieren.

Übermäßig großer Fehler in den Kompassdaten.

- Bringen Sie die Kamera nicht in unmittelbare Nähe einer Magnetquelle oder eines Metallgegenstands.

Zurück nach oben