Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Serie/Belichtungsreihe

## Serie/Belichtungsreihe

Sie können „Single“ (Einzelbild), „Burst“ oder „Bracket“ als Aufnahmemodus wählen.

1. Drücken Sie (Serienbild-Einstellungen) am Steuerrad.

1. Wählen Sie den gewünschten Modus mit dem Steuerrad aus.

| (Einzeln) | Die Kamera nimmt ein Einzelbild auf.
| (Serie) | Die Kamera nimmt 10 Bilder in einer fortlaufenden Serie auf, wenn Sie den Auslöser gedrückt halten.
| (Belichtungsreihe) | Die Kamera nimmt eine Serie von 3 Bildern mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen auf.

Hinweise

- [Blitz] ist auf [Aus] eingestellt.

- Wenn Sie mit dem Selbstauslöser aufnehmen, wird bei Wahl von [Serie] eine Serie von 10 Bildern aufgenommen, während bei Wahl von [Belichtungsreihe] eine Serie von 3 Bildern mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen aufgenommen wird.

- Bei Wahl von [Serie] werden [Fokus], [Weißabgleich] und [EV ] für das erste Bild eingestellt, und diese Einstellungen werden auch für die übrigen Bilder verwendet.

- Wenn die Batterie schwach ist oder der interne Speicher bzw. die Speicherkarte voll ist, wird der Serienbildmodus abgebrochen.

- Die Bildgröße [VGA] wird während der Aufnahme im internen Speicher festgelegt.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen oder MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“ [Details] und „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Verwandtes Thema
Serienaufnahmeintervall
Belichtungsreihen-Einstlg.
Zurück nach oben