Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Standbild-Aufnahmemodus > Aufn. mit manueller Belichtung

## Aufn. mit manueller Belichtung

Sie können mit Ihrer bevorzugten Belichtung aufnehmen, indem Sie Verschlusszeit und Blendenwert manuell einstellen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Aufn. mit manueller Belichtung).

1. Drücken Sie am Steuerrad, um Verschlusszeit, Blende (F-Wert) oder ISO-Empfindlichkeit zu wählen. Jedes Mal, wenn Sie die Mitte des Steuerrads drücken, ändert sich der einzustellende Posten.

1. Drehen Sie das Steuerrad, um einen Wert auszuwählen.

Steuerrad | Funktion
| Posten verschieben
| Einstellungen für Verschlusszeit, Blende (F-Wert), ISO-Empfindlichkeit

- Wählen Sie eine Verschlusszeit zwischen 1/1600 Sekunde und 30 Sekunden.

- Wenn der Zoom auf den W-Anschlag eingestellt ist, können Sie eine Blende von F3,5 oder F8 wählen (bei Verwendung des internen ND-(Neutral Density)-Filters).
  Wenn der Zoom auf den T-Anschlag eingestellt ist, können Sie eine Blende von F5,5 oder F13 wählen (bei Verwendung des internen ND-(Neutral Density)-Filters).

1. Drücken Sie den Auslöser, um das Bild aufzunehmen.

Einstellen von Verschlusszeit und Blende (F-Wert)
Die Differenz zwischen den Einstellungen und der von der Kamera ermittelten korrekten Belichtung erscheint als EV-Wert auf dem Monitor.
A:: Verschlusszeit/Blende (F-Wert)
B: EV-Wert

- 0 EV ist der Wert, der von der Kamera als optimal beurteilt wird.

- Bei Verschlusszeiten von einer Sekunde oder länger wird die Verschlusszeit mit [”], z. B. [1”], angezeigt.

- Wenn Sie eine längere Verschlusszeit wählen, ist die Verwendung eines Stativs zu empfehlen, um Verwackeln zu verhüten.

- Überschreitet die Verschlusszeit einen bestimmten Schwellenwert, so wird die Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückungsfunktion automatisch aktiviert, um Bildrauschen zu reduzieren, und erscheint auf dem Monitor.

- Wenn Sie längere Verschlusszeiten wählen, wird mehr Zeit für die Datenverarbeitung benötigt.

Hinweise

- Falls mit Ihren Einstellungen keine korrekte Belichtung erzielt wird, blinken die Einstellwertanzeigen auf dem Monitor, wenn der Auslöser halb niedergedrückt wird. Sie können in diesem Zustand zwar fotografieren, aber es wird eine Neueinstellung der Belichtung empfohlen.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen oder MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“ [Details] und „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Verwandtes Thema
EV
ISO
Zurück nach oben