Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση λειτουργιών 3D > Λήψη εικόνων 3D > Σάρωση πολλαπλ. γωνιών

## Σάρωση πολλαπλ. γωνιών

Καθώς κινείτε την κάμερα σαρωτικά, η κάμερα κάνει λήψη πολλαπλών εικόνων, και κατόπιν τις συντάσσει σε μια στερεοσκοπική εικόνα.
Κάνει λήψη μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί ως στερεοσκοπική εικόνα δίνοντας κλίση στην κάμερα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί σε τηλεόραση 3D.

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Λήψη 3D).

1. (Σάρωση πολλαπλ. γωνιών) στον τροχό ελέγχου

1. Ευθυγραμμίστε την κάμερα με το τέλος του θέματος που θέλετε να καταγράψετε και πατήστε το κουμπί του κλείστρου.

- Ένα μαύρο, διαφανές τμήμα (A) μπορεί να μην εγγραφεί.

1. Μετακινήστε την κάμερα μέχρι το τέλος του οδηγού (B), ακολουθώντας την ένδειξη στην οθόνη LCD.

Εύρος λήψης σε λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών
Κάντε σάρωση με την κάμερα περίπου 45 μοίρες προς τα αριστερά και προς τα δεξιά του θέματος που θέλετε να κάνετε εστίαση.
Ανατρέξτε επίσης στις συμβουλές για ημικυκλικό πανόραμα 3D. [Πληροφ.]
Παρατηρήσεις

- Σε λειτουργία [Σάρωση πολλαπλ. γωνιών], μπορείτε να επιλέξετε μόνο το μέγεθος πανοραμικής εικόνας [16:9(2M)].

- Ανατρέξτε επίσης στις "Σημειώσεις" για ημικυκλικό πανόραμα 3D. [Πληροφ.]

Σχετικό θέμα
Προβολή εικόνων που λήφθηκαν σε λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών στερεοσκοπικά
Πίσω στην κορυφή