Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Αναγνώριση σκηνής

## Αναγνώριση σκηνής

Προηγμένη λειτουργία
Η κάμερα ανιχνεύει αυτόματα τις συνθήκες λήψης και μετά πραγματοποιεί τη λήψη. Όταν ανιχνευτεί κίνηση, η ευαισθησία ISO αυξάνεται ανάλογα με την κίνηση για να μειωθεί το θόλωμα του θέματος. Όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία ευφυούς αυτόματου, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία [Προηγμένο] κατά την οποία η κάμερα κάνει αυτόματα λήψη δύο εικόνων.
Στην αναγνώριση σκηνής, η θέση ενός εικονιδίου που εμφανίζεται στην οθόνη LCD είναι διαφορετική ανάλογα με τις συνθήκες. Εξαρτάται από το αν η κάμερα αναγνωρίζει ένα σκηνικό ή μια συνθήκη. Όταν η κάμερα αναγνωρίζει ένα σκηνικό, θα εμφανιστούν εικονίδια και οδηγοί, όπως (Πορτραίτο), (Νήπιο), (Πορτρ. σε ημίφως), (Ημίφως), (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), (Οπίσθιος φωτισμός), (Τοπία), (Μάκρο), (Φως προβολέα) ή (Χαμηλό φως) στην πρώτη γραμμή. Αν η κάμερα αναγνωρίσει μια συνθήκη, θα εμφανιστούν εικονίδια, όπως (Τρίποδο) ή (Μετακίνηση) στη δεύτερη γραμμή. Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίσει το σκηνικό και τη συνθήκη, ή μόνο το ένα.

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Ευφυές αυτόματο).

1. MENU (Αναγνώριση σκηνής)

| (Αυτόματα) | Όταν η κάμερα αναγνωρίζει το σκηνικό, μεταβαίνει στις βέλτιστες ρυθμίσεις και κάνει λήψη της εικόνας.
| (Προηγμένο) | Όταν η κάμερα αναγνωρίζει το σκηνικό, μεταβαίνει στις βέλτιστες ρυθμίσεις. Όταν η κάμερα αναγνωρίζει (Ημίφως), (Πορτρ. σε ημίφως), (Οπίσθιος φωτισμός) ή (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), αλλάζει αυτόματα τη ρύθμιση και κάνει λήψη άλλης εικόνας. Όταν κάνετε λήψη δύο εικόνων διαδοχικά, η ένδειξη + στο εικονίδιο γίνεται πράσινη. Όταν γίνει λήψη δύο καρέ, οι δύο εικόνες εμφανίζονται η μία δίπλα στην άλλη αμέσως μετά τη λήψη. Όταν εμφανίζεται [Μείωση κλ. ματιών], καταγράφονται αυτόματα 2 εικόνες και επιλέγεται αυτόματα η εικόνα στην οποία τα μάτια είναι ανοιχτά. [Πληροφ.]

Παρατηρήσεις

- Η λειτουργία αναγνώρισης σκηνικού δεν χρησιμοποιείται όταν κάνετε λήψη εικόνων με τη χρήση του ψηφιακού ζουμ.

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις φλας είναι [Αυτόματα] και [Όχι].

- Τα σκηνικά αυτά ενδέχεται να μην αναγνωριστούν ανάλογα με την περίπτωση.

- Σε λειτουργία παρακολούθησης εστίασης, το (Πορτραίτο), (Πορτρ. σε ημίφως) ή (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.) δεν αναγνωρίζεται.

- Αν το περιβάλλον προκαλεί τη μεταφορά κραδασμών στην κάμερα, όταν ταυτόχρονα αναγνωρίζονται συνθήκες (Τρίποδο) και (Ημίφως), η συνθήκη (Τρίποδο) μπορεί να μην αναγνωριστεί.

- Μερικές φορές προκύπτει αργό κλείστρο όταν αναγνωριστούν ταυτόχρονα συνθήκες (Τρίποδο) και (Ημίφως). Διατηρείτε την κάμερα ακίνητη ενώ φωτογραφίζετε.

- Κατά τη λήψη ταινιών, η Προηγμένη λειτουργία δεν διατίθεται.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

### Προηγμένη λειτουργία

Σε λειτουργία [Προηγμένο], η κάμερα κάνει λήψη δύο εικόνων διαδοχικά με διαφορετικές ρυθμίσεις όπως ακολουθεί, όταν αναγνωρίζει σκηνικά (Ημίφως), (Πορτρ. σε ημίφως), (Οπίσθιος φωτισμός) ή (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), τα οποία τείνουν να θολώνουν ή όταν αναγνωρίζονται ταυτόχρονα συνθήκες (Ημίφως) και (Τρίποδο). Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα από τις δύο εικόνες των οποίων έγινε λήψη.

| Πρώτη εικόνα* | Δεύτερη εικόνα
| Κάνει λήψη σε αργό συγχρονισμό | Κάνει λήψη με αυξημένη την ευαισθησία και μειωμένο το κούνημα
| Κάνει λήψη σε αργό συγχρονισμό με οδηγό το πρόσωπο επάνω στο οποίο ανάβει στροβοσκοπικά το φλας | Κάνει λήψη με αυξημένη ευαισθησία με το πρόσωπο ως οδηγό και μειωμένο το κούνημα
| Κάνει λήψη σε αργό συγχρονισμό | Κάνει λήψη με πιο αργή ταχύτητα κλείστρου χωρίς αύξηση της ευαισθησίας
| Κάνει λήψη με το φλας | Κάνει λήψη με προσαρμοσμένη τη φωτεινότητα και την αντίθεση του φόντου
| Κάνει λήψη με το πρόσωπο επάνω στο οποίο ανάβει στροβοσκοπικά το φλας ως οδηγό | Κάνει λήψη με προσαρμοσμένη τη φωτεινότητα και την αντίθεση του προσώπου και του φόντου

* Όταν το [Φλας] είναι ρυθμισμένο στο [Αυτόματα].
Τι είναι η λειτουργία μείωσης κλειστών ματιών;
Όταν είναι ρυθμισμένο σε [Προηγμένο], η κάμερα κάνει αυτόματα λήψη δύο εικόνων διαδοχικά* όταν αναγνωρίζει (Πορτραίτο) ή (Νήπιο). Η κάμερα αυτόματα θα επιλέξει, θα εμφανίσει και θα εγγράψει την εικόνα στην οποία δεν ανοιγοκλείνουν τα μάτια. Αν τα μάτια είναι κλειστά και στις δύο εικόνες, εμφανίζεται το μήνυμα "Εντοπίστηκαν κλειστά μάτια".
* εκτός όταν το φλας ανάβει στροβοσκοπικά/όταν η ταχύτητα κλείστρου είναι αργή.
Πίσω στην κορυφή