Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ενδιάμ. διάστημα λήψης ριπής

## Ενδιάμ. διάστημα λήψης ριπής

Επιλέγει τον αριθμό των εικόνων που λαμβάνονται ανά δευτερόλεπτο για τη λήψη σε λειτουργία ριπής.

1. MENU (Ενδιάμ. διάστημα λήψης ριπής) επιθυμητή λειτουργία

| (Υψηλό) | Κάνει λήψη διαδοχικά έως 10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.
| (Χαμηλό) | Κάνει λήψη διαδοχικά έως 2 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

Παρατηρήσεις

- Σε συνθήκες αργής ταχύτητας κλείστρου, οι λήψεις ριπής ανά δευτερόλεπτο μπορεί να μειωθούν.

Σχετικό θέμα
Ριπή/Οριοθέτηση
Πίσω στην κορυφή