Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ρυθμίσεις οριοθέτησης

## Ρυθμίσεις οριοθέτησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το είδος λήψης όταν το [Ρυθμίσεις ριπής] είναι ρυθμισμένο σε [Οριοθέτηση]. Στη λειτουργία λήψης με οριοθέτηση, μπορείτε να εγγράψετε μια σειρά 3 εικόνων με αλλαγμένη τη ρύθμιση. Μπορείτε να επιλέξετε αργότερα την πιο κατάλληλη εικόνα.

1. MENU (Ρυθμίσεις οριοθέτησης) επιθυμητή λειτουργία

| (EXP±0.3) | Εγγράφει μια σειρά 3 εικόνων με την έκθεση να μεταβάλλεται με την παρακάτω σειρά: τυπική, σκοτεινή και φωτεινή. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του βήματος οριοθέτησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή της τιμής έκθεσης.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Ισορροπία λευκού) | Εγγράφει μια σειρά 3 εικόνων με την ισορροπία λευκού να μεταβάλλεται με την παρακάτω σειρά: τρέχων χρωματικός τόνος, προς το μπλε και προς το κόκκινο. Όταν ρυθμίσετε το [Ισορροπία λευκού] σε θέση διαφορετική από [Αυτόματα], ο χρωματικός τόνος μεταβάλλεται βάση της επιλεγμένης ισορροπίας λευκού.

Παρατηρήσεις

- Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε [Ισορροπία λευκού] όταν το καντράν λειτουργιών είναι ρυθμισμένο σε (Επιλογή σκηνικού).

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ή στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, δείτε "Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ" [Πληροφ.] και "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή