Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Κύριες ρυθμίσεις > Eye-Fi

## Eye-Fi

Μεταφορά δεδομένων εικόνων με τη χρήση της κάρτας Eye-Fi
Ρυθμίζει αν θα χρησιμοποιείται η λειτουργία ανεβάσματος μιας κάρτας Eye-Fi (εμπορικά διαθέσιμη), όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα Eye-Fi με αυτή την κάμερα.
Το [Eye-Fi] εμφανίζεται μόνο όταν εισάγετε την κάρτα Eye-Fi στην κάμερα.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις) [Eye-Fi] επιθυμητή λειτουργία

| Ναι | Χρησιμοποιεί τη λειτουργία ανεβάσματος. Το εικονίδιο εμφάνισης λειτουργίας Eye-Fi στην οθόνη LCD αλλάζει ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας της κάρτας Eye-Fi. : Η κάρτα Eye-Fi βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Δεν υπάρχει καμία εικόνα για αποστολή. : Η κάρτα Eye-Fi βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής για ανέβασμα. : Η κάρτα Eye-Fi βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης. : Η κάρτα Eye-Fi εκτελεί ανέβασμα εικόνων. : Προέκυψε σφάλμα.
| Όχι | Δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία ανεβάσματος.

Παρατηρήσεις

- Από το Δεκέμβριο 2010, οι κάρτες Eye-Fi πωλούνται στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ιαπωνία και σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα Eye-Fi, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή ή πωλητή των καρτών Eye-Fi.

- Οι κάρτες Eye-Fi επιτρέπονται μόνο στις χώρες και περιοχές όπου αγοράστηκαν. Μπορεί να θεωρηθείτε υπόλογοι σύμφωνα με τους τοπικούς περιορισμούς.

- Η κάρτα Eye-Fi διαθέτει μια ασύρματη λειτουργία LAN. Μην εισάγετε την κάρτα Eye-Fi όταν απαγορεύεται το ασύρματο LAN, όπως όταν είστε επιβιβασμένοι σε αεροπλάνο. Όταν εισάγετε την κάρτα Eye-Fi, ρυθμίστε το [Eye-Fi] σε [Όχι]. Όταν η λειτουργία ανεβάσματος της κάρτας Eye-Fi είναι ρυθμισμένη σε [Όχι], στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη .

### Μεταφορά δεδομένων εικόνων με τη χρήση της κάρτας Eye-Fi

1. Καθορίστε τις ρυθμίσεις σημείων πρόσβασης του ασύρματου LAN ή τις ρυθμίσεις κατεύθυνσης μεταφοράς της κάρτας Eye-Fi.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

1. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, εισάγετε την κάρτα Eye-Fi στην κάμερα και κάνετε λήψη των εικόνων.

Οι εικόνες που εγγράφηκαν μεταφέρονται αυτόματα μέσω του ασύρματου LAN στον υπολογιστή, κτλ.
Παρατηρήσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε καινούργια κάρτα Eye-Fi για πρώτη φορά, αρχικά αντιγράψτε το αρχείο εγκατάστασης της εφαρμογής του υπολογιστή που εγγράφηκε στην κάρτα Eye-Fi και στη συνέχεια διαμορφώστε την κάρτα.

- Πριν χρησιμοποιήσετε την κάρτα Eye-Fi, αναβαθμίστε το υλικολογισμικό της κάρτας Eye-Fi σύμφωνα με την τελευταία έκδοση. Για λεπτομέρειες σχετικά με αναβαθμίσεις έκδοσης, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

- Όταν ανεβάζετε δεδομένα εικόνων, το [Εξοικον. ενέργειας] δεν είναι διαθέσιμο.

- Αν εμφανιστεί το εικονίδιο (σφάλματος), εξάγετε και εισάγετε ξανά την κάρτα Eye-Fi ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία της κάμερας. Αν το εικονίδιο (σφάλματος) εξακολουθεί να εμφανίζεται, η κάρτα Eye-Fi μπορεί να έχει καταστραφεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την Eye-Fi, Inc.

- Η επικοινωνία ασύρματου LAN μπορεί να διακόπτεται από άλλες συσκευές επικοινωνίας. Αν η λήψη δεδομένων είναι ανεπαρκής, μετακινήστε την κάμερα πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο που μπορείτε να ανεβάσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

- Μερικές κάρτες Eye-Fi έχουν "Endless Memory Mode". Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει "Endless Memory Mode". Βεβαιωθείτε ότι οι κάρτες Eye-Fi που εισάγετε σε αυτό το προϊόν έχουν απενεργοποιημένο το "Endless Memory Mode". Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση "Endless Memory Mode", ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

Πίσω στην κορυφή