Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia/Tietoja kamerasta > Tietoja kamerasta > GPS (vain DSC-HX7V)

## GPS (vain DSC-HX7V)

Järjestelmän avulla voit määrittää tarkan sijaintisi maapallolla. GPS-satelliitit kiertävät 6 radalla 20 000 km maanpinnan yläpuolella. GPS-järjestelmä koostuu vähintään 24 GPS-satelliitista.
GPS-vastaanotin vastaanottaa satelliittien radiosignaaleja ja laskee vastaanottimen nykyisen sijainnin kiertoratatietojen ja signaalien kulkuaikojen yms. perusteella.
Sijainnin määrittämistä kutsutaan kolmiomittaukseksi. GPS-vastaanotin voi määrittää sijainnin leveys- ja pituusasteen vastaanottamalla signaaleja vähintään 3 satelliitista.

- Koska GPS-satelliittien sijainnit vaihtelevat jatkuvasti, sijainnin määrittäminen voi kestää pidempään, tai vastaanotin ei ehkä pysty määrittämään sijaintia ollenkaan sijainnin ja kameran käyttöajan mukaan.

- GPS on järjestelmä, joka määrittää maantieteellisen sijainnin kolmiomittaamalla GPS-satelliittien radiosignaaleja. Vältä kameran käyttöä paikoissa, joissa radiosignaalit estetään tai ne heijastuvat, kuten rakennusten tai puiden ympäröimät varjoiset paikat yms. Käytä kameraa avoimen taivaan alla.

- Sijaintitietoja ei välttämättä voida tallentaa sijainneissa tai tilanteissa, joissa GPS-satelliittien radiosignaalit eivät saavuta kameraa seuraavissa paikoissa.

- Tunnelit, sisätilat tai rakennusten varjot.

- Korkeiden rakennusten väli tai kapeat, rakennusten ympäröimät kadut.

- Maan alla sijaitsevat paikat, tiheän puuston ympäröimät paikat, sillan alusta tai sijainnit, joissa muodostuu magneettikenttiä, kuten korkeajännitekaapeleiden lähistö.

- Kameran kanssa samaa taajuuskaistaa käyttäviä radiosignaaleja tuottavien laitteiden lähistö: 1,5 GHz:n kaistaa käyttävien matkapuhelimien yms. lähistö.

Kolmiomittausvirheet

- Jos siirrytään toiseen sijaintiin heti kameran käynnistyksen jälkeen, kameran kolmiomittauksen käynnistyminen voi kestää pidempään kuin jos sijainti olisi pysynyt samana.

- GPS-satelliittien sijainnin aiheuttama virhe
  Kamera kolmiomittaa nykyisen sijainnin, kun se vastaanottaa radiosignaaleja vähintään kolmesta GPS-satelliitista. GPS-satelliittien sallima mittausvirhe on noin 10 m. Sijainnin ympäristön mukaan mittausvirhe saattaa olla suurempi. Tällöin todellinen sijainti ei välttämättä vastaa sijaintia kartalla GPS-tietojen perusteella. GPS-satelliitteja hallinnoi Yhdysvaltojen puolustusministeriö, ja tarkkuusastetta voidaan muuttaa tarkoituksellisesti.

- Virhe kolmiomittauksen aikana
  Kamera hakee sijaintitietoja määräajoin. Sijaintitiedon saannin ja sen tallentamisen välillä on pieni aikaero. Tästä syystä todellinen tallennussijainti ei välttämättä vastaa tarkasti sijaintia kartalla GPS-tietojen mukaan.

GPS-toiminnon käyttörajoitus lentokoneessa

- Sammuta kamera lentokoneen nousun ja laskun ajaksi annettavien ohjeiden mukaan.

- Jos et halua tallentaa sijainti- ja suuntatietoja, valitse GPS-asetukseksi [Pois].

Muut rajoitukset

- Käytä GPS-ominaisuutta paikallisten määräysten tai tilanteen mukaan.

Maantieteellinen koordinaatisto

- Käytössä on maantieteellinen WGS-84-koordinaatisto.

Takaisin ylös