Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Pääasetukset > TransferJet

## TransferJet

Voit valita TransferJet-tiedonsiirtoasetukset. TransferJet on lyhyen kantaman langaton siirtotekniikka, jonka avulla dataa voidaan siirtää kohdistamalla lähekkäin kaksi tuotetta, joiden halutaan kommunikoivan keskenään. Jos haluat tietää, onko kamerassa TransferJet-toiminto, tarkista, onko kameran pohjassa (TransferJet) -merkki.
Kun käytetään TransferJet-varustettua Memory Stick -korttia (myydään erikseen), voidaan kuvia siirtää TransferJet-yhteensopivasta laitteesta toiseen.
Lisätietoja TransferJetistä on TransferJet-varustetun Memory Stick -kortin mukana tulleissa käyttöohjeissa.

1. MENU (Asetukset) (Pääasetukset) [TransferJet] haluttu tila

| Päällä | Käyttää TransferJetiä tiedonsiirtoon.
| Pois | Ei käytä TransferJetiä tiedonsiirtoon.

Mikä on TransferJet?
TransferJet sallii kuvien jakamisen kuvadataa lähettämällä ja vastaanottamalla. Aseta TransferJet-varustettu muistikortti kameraan ja kohdista kameran sekä toisen tätä toimintoa tukevan laitteen kaksi (TransferJet) -merkkiä toisiinsa.
Kuvakokoa koskevia tarkempia tietoja on kohdassa [Tietoja].
Huomautuksia

- Helppo-tilassa [TransferJet]-asetukseksi on lukittu [Pois].

- Kun olet lentokoneessa, valitse [TransferJet]-asetukseksi [Pois]. Noudata lisäksi aina kameran käyttöpaikkaa koskevia määräyksiä.

- Yhteys katkaistaan, jos siirtoa ei voida tehdä noin 30 sekunnin kuluessa. Jos näin tapahtuu, valitse [Kyllä] ja kohdista kameran ja toisen laitteen (TransferJet) -merkit uudelleen.

- TransferJet-varustettua Memory Stick -korttia ja TransferJet-varustettuja kameramalleja ei myydä eräissä maissa ja eräillä alueilla paikallisten lakien ja määräysten takia.

- Aseta [TransferJet]-toiminto [Pois] maissa ja alueilla, jotka ovat eri kuin se, josta kamera ostettiin. Maan tai alueen mukaan TransferJet-toiminnon käyttöä voivat rajoittaa paikalliset sähkömagneettisten aaltojen lähetystä koskevat rajoitukset.

Liittyvä aihe
Lähettää TransferJetillä
TransferJet-standardi
Takaisin ylös