Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > 3D-toimintojen käyttö > 3D-kuvien kuvaaminen > 3D-pyyhkäisypanoraama

## 3D-pyyhkäisypanoraama

Kameran liikkuessa otetaan useita kuvia, ja kuvat yhdistetään 3D-kuvaksi. Tallennettu kuva voidaan toistaa 3D-televisiossa.

1. Aseta tilapyörä asentoon (3D-kuvaus).

1. (3D-pyyhkäisypanoraama) säädinpyörällä

1. Valitse kuvaussuunta valitsemalla säädinpyörästä ///.

1. Kohdista kamera kuvattavan kohteen päähän ja paina suljinpainiketta.

- Musta, läpikuultava osa (A) ei välttämättä tallennu.

1. Panoroi kamera oppaan (B) loppuun asti noudattaen nestekidenäytön ilmaisinta.

Vihjeitä kuvaukseen 3D-pyyhkäisypanoraamatilassa
Voit ottaa 3D-kuvia oikein kääntämällä kamera hitaasti. (Tavoitteena on puoliympyrä 5 sekunnissa.)
Jos käännät kameraa liian nopeasti tai liian hitaasti, nestekidenäyttöön ilmestyy viesti.
On suositeltavaa harjoitella tätä useita kertoja ennen kuvausta.
Paikallaan pysyvät kohteet sopivat parhaiten 3D-kuvaukseen.

- Määritä valotus ja paina suljin puoliväliin, jotta voit lukita tarkennuksen, valotuksen ja valkotasapainon. Paina sitten suljin pohjaan ja panoroi kameraa.

Huomautuksia

- 3D-kuvaus ei sovi seuraaviin tilanteisiin:

- Kun kohde on suuri

- Liikkuvat kohteet

- Kun pääkohde on liian lähellä kameraa

- Kuvat, joissa on vähän kontrasteja, kuten taivas, hiekkaranta tai nurmikko

- 3D-kuvat koostuvat JPEG-tiedostosta ja MPO-tiedostosta. Jos jompikumpi tiedosto poistetaan tietokoneesta, kamera ei välttämättä toimi oikein.

- Jos kameraa ei voi panoroida koko kohteen yli tietyssä ajassa, yhdistettyyn kuvaan tulee harmaa alue. Jos näin tapahtuu, siirrä kameraa nopeammin koko 3D-kuvan tallentamiseksi.

- Koska useita kuvia nidotaan yhteen, nidottu osa ei tallennu pehmeästi.

- Kuvista voi tulla epäteräviä vähäisessä valossa. On suositeltavaa ottaa kuvat ulkona kirkkaassa valossa.

- 3D-kuvaus ei välttämättä onnistu, jos valot vilkkuvat (esim. loistevalo).

- Jos 3D-kuvan ja AE/AF-lukituksen aikaisen katselukulman kirkkaus, väri tai tarkennus poikkeaa suuresti, kuvaus ei onnistu. Jos näin tapahtuu, muuta AE/AF-lukituksen sijaintia ja yritä uudelleen.

- 3D-kuvaus voidaan peruuttaa seuraavissa olosuhteissa:

- Kameraa panoroidaan liian nopeasti tai liian hitaasti.

- Kamera heiluu liikaa.

Liittyvä aihe
3D-kuvien katselu 3D-televisiosta
Takaisin ylös