Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Pääasetukset > Eye-Fi

## Eye-Fi

Kuvatietojen siirtäminen Eye-Fi-kortilla
Määrittää, käytetäänkö Eye-Fi-kortin (myydään erikseen) kopiointitoimintoa, kun Eye-Fi-korttia käytetään tämän kameran kanssa.
[Eye-Fi] näkyy vain, kun kameraan on asetettu Eye-Fi-kortti.

1. MENU (Asetukset) (Pääasetukset) [Eye-Fi] haluttu tila

| Päällä | Käyttää kopiointitoimintoa. Nestekidenäytön Eye-Fi-tilan näyttökuvake muuttuu Eye-Fi-kortin tiedonsiirtotilan mukaan. : Eye-Fi-kortti on valmiustilassa. Lähetettäviä kuvia ei ole. : Eye-Fi-kortti on kopioinnin valmiustilassa. : Eye-Fi-kortti on yhteystilassa. : Eye-Fi-kortti kopioi kuvia. : On tapahtunut virhe.
| Pois | Kopiointitoimintoa ei käytetä.

Huomautuksia

- Joulukuusta 2010 alkaen Eye-Fi-kortteja myydään USA:ssa, Kanadassa, Japanissa ja eräissä Euroopan unionin maissa.

- Lisätietoja Eye-Fi-kortista saa suoraan Eye-Fi-korttien valmistajalta tai myyjältä.

- Eye-Fi-kortit on sallittu vain niiden ostomaissa ja -alueilla. Voit joutua vastuuseen paikallisten rajoitusten takia.

- Eye-Fi-kortissa on langaton LAN-toiminto. Älä käytä Eye-Fi-korttia paikoissa, joissa langaton LAN on kielletty, kuten lentokoneessa. Jos Eye-Fi-kortti on asetettu, valitse [Eye-Fi]-asetukseksi [Pois]. Jos Eye-Fi-kortin kopiointitoiminnoksi on asetettu [Pois], näkyy nestekidenäytössä.

### Kuvatietojen siirtäminen Eye-Fi-kortilla

1. Määritä Eye-Fi-kortin WLAN-tukiaseman asetukset tai siirtosuunnan asetukset.

Lisätietoja on Eye-Fi-kortin mukana tulleissa käyttöohjeissa.

1. Kun asetukset on tehty, aseta Eye-Fi-kortti kameraan ja ota kuvat.

Tallennetut kuvat siirretään automaattisesti langattoman LAN-yhteyden kautta tietokoneeseen tms.
Huomautuksia

- Kun uutta Eye-Fi-korttia käytetään ensimmäistä kertaa, kopioi ensin Eye-Fi-korttiin kirjoitettu PC-sovelluksen asennustiedosto ja alusta sitten kortti.

- Päivitä ennen Eye-Fi-kortin käyttämistä Eye-Fi-kortin laiteohjelmisto uusimpaan versioon. Jos haluat lisätietoja versiopäivityksistä, lue Eye-Fi-kortin mukana tulleet käyttöohjeet.

- Kun kuvatietoja kopioidaan, [Virransäästö] ei ole käytettävissä.

- Jos (virhe) -kuvake tulee esiin, poista Eye-Fi-kortti ja aseta se uudelleen tai katkaise kameran virta ja kytke se uudelleen. Jos (virhe) -kuvake näkyy edelleen, Eye-Fi-kortti voi olla vioittunut. Lisätietoja antaa Eye-Fi, Inc..

- Muut tiedonsiirtolaitteet voivat häiritä langatonta LAN-tiedonsiirto. Jos datan vastaanotto on riittämätöntä, siirrä kamera lähemmäs liitäntäpistettä.

- Jos haluat lisätietoja kopioitavasta sisällöstä, lue Eye-Fi-kortin mukana tulleet käyttöohjeet.

- Eräissä Eye-Fi-korteissa on Endless Memory Mode -tila. Tämä tuote ei tue Endless Memory Mode -tilaa. Varmista, että tähän tuotteeseen asetettavien Eye-Fi-korttien Endless Memory Mode ‑tila on otettu pois päältä. Lisätietoja Endless Memory Mode -asetuksesta on Eye-Fi-kortin mukana tulleissa käyttöohjeissa.

Takaisin ylös