Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Rafale/Bracketing

## Rafale/Bracketing

Vous pouvez sélectionner Une seule image (image unique), Rafale ou Bracketing comme mode de prise de vue.

1. Appuyez sur (Réglages Rafale) de la molette de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la molette de commande.

| (Une seule image) | L’appareil prend une seule image.
| (Rafale) | L’appareil prend 10 vues en continu en une rafale lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.
| (Bracketing) | L’appareil prend une série de 3 images, chacune d’elles avec un réglage différent.

Remarques

- [Flash] est placé sur [Désactivé].

- Lors d’un enregistrement avec le retardateur, une série de 10 images est enregistrée si [Rafale] est sélectionné et une série de 3 images, chacune d’elles avec des réglages différents, est enregistrée si [Bracketing] est sélectionné.

- Lorsque [Rafale] est sélectionné, [Mise au P], [Bal blanc], et [EV ] sont ajustés pour la première image, et ces réglages sont aussi utilisés pour les autres images.

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, ou lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’arrête.

- La taille d’image [VGA] sera réglée lors de l’enregistrement dans la mémoire interne.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée
Intervalle PdV en rafale
Réglages bracketing
Haut