Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/Sur cet appareil > Précautions > Adaptateur secteur

## Adaptateur secteur

- L’adaptateur secteur fourni est destiné uniquement à cet appareil. Ne le branchez pas avec d’autres dispositifs électroniques. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. Assurez-vous aussi d’utiliser un adaptateur secteur Sony d’origine.

- Si le témoin d’alimentation/charge de l’appareil clignote pendant la charge, retirez la batterie en cours de charge, puis insérez à nouveau fermement cette même batterie dans l’appareil. Si le témoin d’alimentation/charge clignote à nouveau, cela peut indiquer une erreur de batterie ou qu’une batterie de type autre que spécifié a été insérée. Assurez-vous que la batterie est du type spécifié. Si la batterie est du type spécifié, retirez la batterie, remplacez-la par une batterie neuve ou différente, et vérifiez si la batterie se charge correctement. Si la batterie se charge correctement, il se peut qu’une erreur de batterie se soit produite.

- Si le témoin d’alimentation/charge ne s’allume pas même si l’adaptateur secteur est branché à l’appareil et à une prise murale, cela indique que la charge s’est temporairement arrêtée et est en veille. La charge s’arrête et passe automatiquement en état de veille lorsque la température est hors de la température de fonctionnement recommandée. Lorsque la température revient dans la plage appropriée, la charge reprend et le témoin d’alimentation/charge se rallume. Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F).

- Vous pouvez charger la batterie insérée dans l’appareil en utilisant l’adaptateur secteur fourni. Une alimentation via l’adaptateur secteur est de plus aussi disponible en mode de lecture. Toutefois, en mode de prise de vue, une alimentation via l’adaptateur secteur n’est pas disponible. Vous avez besoin d’un adaptateur secteur AC-LS5 (vendu séparément) et d’un câble pour bornes multi-usage VMC-MD3 (vendu séparément) pour obtenir une alimentation depuis une prise murale pendant la prise de vue.

Haut