Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > ISO

## ISO

Permet de régler la sensibilité lumineuse lorsque l’appareil est placé sur Programme Auto, Prise de vue expo. manuelle ou (Prise de vue avancée sport) en mode Sélection scène. Permet de régler la sensibilité à l’aide de la molette de commande en mode Prise de vue expo. manuelle.

1. MENU (ISO) le mode souhaité

| (Auto) | Règle automatiquement la sensibilité ISO.
| ///// | Vous pouvez réduire le flou de l’image dans des endroits sombres ou de sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO (sélectionnez une valeur plus élevée).

Réglage de la sensibilité ISO (Indice de lumination recommandé)
La sensibilité ISO est une mesure de vitesse pour support d’enregistrement qui incorpore un capteur d’image qui reçoit la lumière. Même lorsque l’exposition est identique, les images sont différentes selon la sensibilité ISO.
Sensibilité ISO élevée
Enregistre une image lumineuse même dans un endroit sombre en augmentant la vitesse d’obturation pour réduire le flou.
L’image tend, toutefois, à comporter du bruit.
Sensibilité ISO faible
Enregistre une image plus douce.
Toutefois, si l’exposition est insuffisante, l’image tend à devenir plus sombre.
Conseils pour éviter un flou
Bien que l’appareil soit stable, le sujet bouge pendant l’exposition et il est flou lorsque le déclencheur est enfoncé. Le tremblement de l’appareil est réduit automatiquement, mais la fonction ne réduit cependant pas effectivement le flou du sujet. Un flou du sujet se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d’obturation lente.
Dans ce cas, effectuez la prise de vue en pensant aux conseils ci-dessous.

- Sélectionnez une sensibilité ISO supérieure de sorte que la vitesse d’obturation soit plus rapide.

- Sélectionnez (Sensibil élevée) en mode Sélection scène.

Remarques

- Vous ne pouvez pas sélectionner [Auto] lorsque l’appareil est placé sur Prise de vue expo. manuelle.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d‘informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut