Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise de vue d’images fixes > Prise de vue d’images fixes

## Prise de vue d’images fixes

1. Placez le sélecteur de mode sur (Mode Auto Intelligent), puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).

1. Tenez l’appareil immobile, comme illustré.

1. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

Lorsque l’image est mise au point, un bip se fait entendre et l’indicateur s’allume.

- La distance de prise de vue minimum est d’environ 5 cm (2 po) (W), 1 m (3 pi 3 3/8 po) (T) (depuis l’objectif).

1. Enfoncez complètement le déclencheur.

Pour prendre une image fixe d’un sujet difficile à mettre au point

- Lorsque l’appareil ne peut pas effectuer la mise au point automatique sur le sujet, l’indicateur de verrouillage AE/AF clignote lentement et le bip ne retentit pas. Recadrez la vue ou modifiez le réglage de mise au point. [Détails]

- La mise au point peut être difficile dans les situations suivantes :

- il fait sombre et le sujet est éloigné.

- le contraste entre le sujet et le fond est faible.

- le sujet est vu à travers une vitre.

- le sujet se déplace rapidement.

- lumière réfléchie ou surfaces brillantes.

- le sujet est rétroéclairé ou il y a une lumière clignotante.

Rubrique associée
Visualisation d’images fixes
Taille image fixe/Taille d’image panoramique
Haut