Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > GPS (DSC-HX7V seulement)

## GPS (DSC-HX7V seulement)

L’appareil ne reçoit pas de signal GPS.

- Placez [Réglage du GPS] sur [Act]. [Détails]

- Il se peut que votre appareil ne puisse pas recevoir de signaux radio des satellites GPS du fait d’obstructions.

- Pour trianguler correctement les informations de position, emportez votre appareil dans un espace ouvert et remettez-le sous tension.

Erreur excessive des informations de position.

- La marge d’erreur peut être de jusqu’à plusieurs centaines de mètres, en fonction des bâtiments alentour, de signaux GPS faibles, etc.

La triangulation prend beaucoup de temps bien que [Data assistant GPS] soit utilisé.

- [Régl. date&heure] n’est pas réglé ou l’heure réglée est très décalée. Réglez correctement la date et l’heure. [Détails]

- La date de validité des données d’assistant GPS a expiré. Mettez à jour les données d’assistant GPS. [Détails]

- Les positions des satellites GPS variant constamment, il se peut qu’il faille plus de temps pour déterminer la position ou que le récepteur ne puisse pas déterminer du tout la position, selon l’endroit et l’heure où vous utilisez l’appareil.

- « GPS » est un système pour déterminer la position géographique en triangulant des signaux radio de satellites GPS. Évitez d’utiliser l’appareil dans des endroits où les signaux radio sont bloqués ou réfléchis, tels qu’un endroit ombragé entouré de bâtiments ou d’arbres, etc. Utilisez l’appareil dans des emplacements à ciel ouvert.

Les informations de position ou d’orientation n’ont pas été enregistrées.

- L’orientation de prise de vue n’est pas enregistrée lors de la prise de vue de films.

- Utilisez « PMB » pour importer les films avec informations de position GPS sur votre ordinateur.

Erreur excessive des informations de boussole

- Ne placez pas l’appareil à proximité d’une source magnétique ou de métal.

Haut